# INSTELLINGEN VOOR KOPIEERFUNCTIE

## "Instelling Oorspronkelijke Status' (tabblad)

Standaardinstellingen die u met deze instellingen selecteert, zijn van toepassing op alle functies van het apparaat (niet alleen de kopieerfunctie).
De kopieerinstellingen worden gewist wanneer op de toets [Aan] wordt gedrukt, wanneer op de toets [CA] wordt getikt of wanneer het interval voor automatisch wissen is verlopen. Deze instellingen worden gebruikt om de standaardinstellingen voor de kopieermodus te wijzigen.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Papierlade | Geef de papierlade op die u wilt gebruiken als standaardpapierlade.
Belichtingstype | Standaardinstellingen voor belichtingsmodus configureren.
Kopieerfactor | Geef de kopieerfactor op die u standaard wilt gebruiken.
2-zijdige kopie | Configureer de 2-zijdige modusinstellingen die u standaard wilt gebruiken. Als deze instelling wordt gebruikt om de standaardinstelling voor de duplexfunctie te wijzigen naar een andere instelling dan '1-zijdig naar 1-zijdig' en de duplexfunctie of automatische documentinvoereenheid niet functioneert of is uitgeschakeld, zal deze instelling worden teruggezet naar '1-zijdig naar 1-zijdig'.
UITVOER | Stel de uitvoermethode en uitvoerlade in die u standaard wilt gebruiken.
Instellingen snijbreedte | Hiermee wordt de standaardsnijbreedte van de snijfunctie ingesteld. Deze optie wordt weergegeven als de nietfinisher (voor nieten van 100 vellen) en de snijmodule zijn geïnstalleerd.
Terug naar standaardwaarden | Hiermee zet u alle items terug op de fabrieksinstellingen.

## Tabblad 'Instellingen Kopieerfunctie'

De volgende instellingen zijn bedoeld voor de kopieerfunctie.
Instellingsitems kunnen mogelijk niet worden uitgeschakeld, afhankelijk van de randapparatuur die op dit apparaat is geïnstalleerd.

###### Aanpassing Kopiebelichting

Het beveiligingsniveau dat wordt toegepast wanneer [Automatisch] is geselecteerd wordt aangepast en ingesteld voor de glasplaat en de automatische documentinvoereenheid.

###### Instelling Draaien Kopie

Als het origineel en het papier in een andere afdrukstand worden geplaatst, wordt de afbeelding met deze functie automatisch 90 graden gedraaid om correct op het papier te worde gekopieerd.
Schakel de instelling Draaien kopie in om een origineel van A5-formaat (5-1/2" × 8-1/2") te kopiëren op papier van A5R-formaat (5-1/2" × 8-1/2"R).

###### Extra vaste-kopieerfactoren toevoegen of veranderen

Extra vaste-kopieerfactoren toevoegen of veranderen Voeg waarden voor twee vaste vergrootfactoren (101% tot 400%) en twee vaste verkleinfactoren (25% tot 99%) toe.
U kunt zo nodig ook de vooraf ingestelde kopieerfactoren wijzigen.
Vooraf ingestelde kopieerfactoren, behalve de toegevoegde vooraf ingestelde kopieerfactoren, kunnen niet worden gewijzigd.

###### Maximum aantal kopieën instellen

Deze functie wordt gebruikt om het maximumaantal kopieën in te stellen (aantal doorlopende kopieën). U kunt elk getal tussen 1 en 9999 opgeven.

###### Standaardinstelling voor de kantlijnverschuiving

Deze functie wordt gebruikt om de standaardkantlijnverschuiving in te stellen. Geef een waarde op tussen 0 mm (0") en 50 mm (2") in stappen van 3 mm (1/8") voor zowel de voor- als achterzijde.

###### Standaardbreedte van wisstrook instellen

Hiermee wordt de standaardwisbreedte van de wisfunctie ingesteld. Geef een waarde op van 0 mm (0") t/m 25 mm (1") in stappen van 3 mm (1/8") voor zowel Breedte vrije ruimte rand als Breedte vrije ruimte midden.

###### Kaart Formaat-Instellingen

Deze instelling wordt gebruikt om het standaardorigineelformaat voor de functie Kaart Formaat in te stellen.
Geef een waarde op van 25 mm (1") tot 216 mm (8-1/2") in stappen van 3 mm (1/8") voor zowel de X- (horizontale) als de Y-afmetingen (verticale) van het origineel.
Als het selectievakje 'Passend maken' is ingesteld op , wordt de toets [Passend maken] altijd weergegeven in het scherm voor kaartformaat.

###### Automatische zadelsteek

Nieten met zadelsteek gebeurt automatisch wanneer de inbindkopiefunctie wordt gebruikt.

###### Begininstelling Tabkopie

Deze instelling wordt gebruikt om de breedte van de standaardafbeeldingsverschuiving (de tabbreedte) voor tabkopieën in te stellen.
Geef een waarde op van 0 mm (0") t/m 25 mm (1") in stappen van 3 mm (1/8").

###### Registratie van programma uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om het verwijderen en wijzigen van de kopieerinstellingen in de werkprogramma's niet toe te staan.

###### Uitschakeling handinvoer bij 2-zijdig kopiëren

Hiermee wordt het gebruik van de doorvoerlade bij het maken van 2-zijdige kopieën uitgeschakeld.
De doorvoerlade wordt vaak gebruikt voor etikettenvellen, transparanten en andere speciale media waarbij 2-zijdig kopiëren niet is toegestaan. Als een vel van dit speciale materiaal in de omkeereenheid terechtkomt, kan dit een papierstoring of schade aan de eenheid tot gevolg hebben. Als regelmatig speciale media worden gebruikt waarbij 2-zijdig kopiëren niet is toegestaan, raden wij u aan deze functie in te schakelen.

###### Automatische papierselectie uitschakelen

Hiermee schakelt u de functie Automatische papierselectie uit.
Wanneer u deze instelling inschakelt, zal geen automatische papierselectie van hetzelfde formaat als het origineel op de glasplaat of in de automatische documentinvoereenheid plaatsvinden.

###### Instelling automatische selectie van papiertoevoerlade

Wanneer u deze instelling inschakelt en papier in een lade plaatst terwijl het apparaat in stand-by voor de kopieermodus staat, wordt die lade automatisch geselecteerd.

###### Registratie van aangepaste afbeelding uitschakelen

Hiermee schakelt u de registratie van aangepaste afbeeldingen uit.

###### Verzenden tijdens kopiëren uitschakelen

Hiermee schakelt u de functie Beeld verzenden tijdens kopiëren uit.

###### 600 dpi × 600 dpi scanmodus voor documentinvoereenheid

U kunt de resolutie voor zwart-witkopieën via de automatische documentinvoereenheid wijzigen van 600 × 300 dpi naar 600 × 600 dpi (modus Hoge kwaliteit).
Wanneer u gebruikmaakt van de modus Hoge kwaliteit, worden fijne lijnen en kleine tekst beter afgedrukt. De scansnelheid is echter langzamer.
Wanneer u de modus Hoge kwaliteit niet selecteert, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om te kunnen scannen met een resolutie van 600 × 300 dpi en de hoogste snelheid te behalen.

- De kopieerfactor moet zijn ingesteld op 100%.
- Selecteer geen speciale modus waardoor de kopieerfactor wordt gewijzigd.
- De modus [Kopie van kopie] moet zijn uitgeschakeld.

###### Snel scannen vanaf glasplaat

U kunt de resolutie voor zwart-witkopieën vanaf de glasplaat wijzigen van 600 × 600 dpi naar 600 × 300 dpi (modus Hoge snelheid).
Wanneer u modus Hoge snelheid selecteert, wordt de eerste kopie sneller afgedrukt, maar is de gekopieerde afbeelding van mindere kwaliteit.
Wanneer u de modus Hoge kwaliteit niet selecteert, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om te kunnen scannen met een resolutie van 600 × 300 dpi en de hoogste snelheid te behalen.

- De kopieerfactor moet zijn ingesteld op 100%.
- Selecteer geen speciale modus waardoor de kopieerfactor wordt gewijzigd.
- De modus [Kopie van kopie] moet zijn uitgeschakeld.

###### Auto wissen vóór uitvoering kopieertaak

Hiermee schakelt u de functie Automatisch wissen in tijdens het kopiëren, zelfs als een kopieeropdracht niet is voltooid. Hiermee voorkomt u dat het apparaat blijft 'hangen' als gevolg van de onvoltooide kopieeropdracht.

## Automatische kalibratie

Hiermee kunnen kleurschakeringen worden gecorrigeerd. Wanneer het apparaat een afgedrukte testpagina scant, worden de kleurschakeringen automatisch gecorrigeerd.
Nadat u op de toets [Uitvoeren] hebt getikt en een testpagina is afgedrukt, wordt een melding getoond waarin u wordt gevraagd de automatische kalibratie te starten. Plaats de testpagina op de glasplaat zoals hieronder is afgebeeld (met de dunne lijn op de rand van de pagina aan de linkerkant).

Plaats (ongeveer 5 vel) kopieerpapier van hetzelfde formaat als de testpagina boven op de testpagina, sluit de automatische documentinvoereenheid en tik op de toets [Uitvoeren].
Voer de automatische kleurkalibratie nogmaals uit om de kleurschakering te verbeteren als die na de eerste kalibratie nog steeds niet goed is.
Terug naar begin