# DEZELFDE AFBEELDING HERHALEN OP ÉÉN VEL (OPMAAK HERHALEN)

## Overzicht

Met deze functie kopieert u dezelfde originele afbeelding meerdere malen op één vel.
Er zijn drie manieren: 'Auto', 'Vaste herh.' en 'Foto herhalen'.

###### Automatisch

Het maximaal herhaalde aantal kopieën op een vel wordt automatisch berekend op basis van het origineelformaat, het papierformaat en de kopieerfactor.

###### Vaste herh.

Wanneer u een herhalingsaantal, origineelformaat en papierformaat selecteert om afbeeldingen op een vel te kopiëren, wordt de kopieerfactor automatisch berekend en wordt het origineel gekopieerd.

###### Foto herhalen

Deze functie kopieert herhaaldelijk op papier van het formaat A4 (8-1/2" × 11") of A3 (11" × 17") zonder de kopieerfactor van het origineel op fotoformaat te wijzigen. U kunt elk van de volgende vijf typen origineelformaat selecteren:

- Origineelformaat tot 130 mm × 90 mm (3" × 5")
- Origineelformaat tot 70 mm × 100 mm (2-1/2" × 4")
- Origineelformaat tot 57 mm × 100 mm (2-1/8" × 3-5/8")
- Origineelformaat tot 100 mm × 150 mm (5" × 7")
- Origineelformaat tot 65 mm × 70 mm (2-1/2" × 2-1/2")

- Opmaak herhalen moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.
- Plaats altijd een origineel op de glasplaat om foto's te herhalen.

Deze functie kan niet worden gecombineerd met originelen van gemengd formaat of de 2-zijdige kopieermodus (de functie kan echter wel worden gecombineerd met [2-Zijdig->1-Zijdig]).

## Bediening

### Automatisch

Het herhalingsaantal wordt automatisch berekend voor kopiëren.

1. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Opmaak herhalen]

2. #### Tik op de toets [Auto]

3. #### Controleer het aantal herhaalde zijden dat automatisch is berekend

   Tik zo nodig op de toets [Origineel], [Papierformaat] of [Kopieerfactor] en configureer de instelling opnieuw.
   - HET STANDAARDFORMAAT SELECTEREN
   - AANGEPAST FORMAAT RECHTSTREEKS INVOEREN
   - VAAK GEBRUIKTE ORIGINEELFORMATEN OPSLAAN EN SELECTEREN
   - DE VASTE FACTOR SELECTEREN
   - DE PAPIERLADE INSTELLEN
   - DE DOORVOERLADE INSTELLEN

4. #### Geef de scheidingslijn van de herhaling op

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De automatische instelling annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

5. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

6. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

7. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

### Vaste herh.

Geef het herhalingsaantal voor kopiëren op.

1. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Opmaak herhalen]

2. #### Tik op de toets [Vaste herh.]

3. #### Tik op de toetsen [Origineel] en [Papierformaat] om respectievelijk een origineelformaat en een papierformaat te selecteren.

   - HET STANDAARDFORMAAT SELECTEREN
   - AANGEPAST FORMAAT RECHTSTREEKS INVOEREN
   - VAAK GEBRUIKTE ORIGINEELFORMATEN OPSLAAN EN SELECTEREN
   - DE PAPIERLADE INSTELLEN
   - DE DOORVOERLADE INSTELLEN

4. #### Tik op de toets [Aantal zijden] om een herhalingsaantal in te stellen

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op . Het resultaat van de automatische berekening wordt weergegeven als kopieerfactor.
   Als de berekende kopieerfactor buiten het bereik van 25 tot 400% valt, wordt een fout weergegeven.

5. #### Geef de scheidingslijn van de herhaling op

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De instelling voor vaste herhaling annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

6. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

7. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

8. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

### Foto herhalen

Herhaal een origineel op fotoformaat in werkelijk formaat.

1. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Opmaak herhalen]

2. #### Tik op de toets [Foto herhalen]

3. #### Tik op de toets [Origineel] en selecteer een origineelformaat

   Plaats het origineel zo dat de stand overeenkomt met de afdrukstand die wordt getoond in 'Hoe instellen?'.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

4. #### Tik op de toets [Papierformaat] en selecteer een papierformaat

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
   Als u op [Tot 57x100 mm (visitekaartformaat) 2 1/8 × 2 5/8"] hebt getikt in het scherm [Origineel], kan alleen het origineelformaat A4 worden geselecteerd.

   ###### De instelling voor Foto herhalen annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

5. #### Plaats het origineel op de glasplaat en tik op de toets [Voorbeeld]

   U kunt de afdrukstand van het origineel controleren door de 'Afdrukstand' op het origineelscherm af te lezen.

6. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

7. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin