# DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN

## Overzicht

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de voeding van het apparaat kunt in- en uitschakelen en hoe u het apparaat opnieuw opstart.
Bedien twee voedingsschakelaars: de hoofdschakelaar die zich linksonder achter de voorklep bevindt en de toets [Aan] op het bedieningspaneel.

## Bediening

### De voeding inschakelen

Stel de hoofdschakelaar in op ''.
Nadat de kleur van de Aan-indicator in groen is veranderd, drukt u op de toets [Aan].

### De voeding uitschakelen

Schakel de voeding uit door op de toets [Aan] te drukken. Stel de hoofdschakelaar vervolgens in op ''.

### Het apparaat opnieuw opstarten

Sommige instellingen worden pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is opgestart. Volg de melding die wordt weergegeven op het aanraakpaneel om het systeem opnieuw op te starten (schakel de voeding uit door op de toets [Aan] te drukken en druk vervolgens nogmaals op de toets [Aan] om de voeding opnieuw in te schakelen).

- Laat de hoofdschakelaar altijd in de stand '' staan bij gebruik van de fax- of internetfaxfunctie.
- Sommige instellingen worden pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is opgestart. In sommige statussen van het apparaat is het opnieuw opstarten van het apparaat met de toets [Aan] mogelijk niet voldoende om de instellingen van kracht te laten worden. Schakel het apparaat in dat geval met de hoofdschakelaar uit en schakel het apparaat vervolgens op dezelfde manier weer in.

- Wanneer u de hoofdschakelaar wilt uitschakelen, drukt u op de toets [Aan] op het bedieningspaneel en zet u vervolgens de hoofdschakelaar in de stand ''.
  Als de netvoeding plotseling is uitgevallen, moet u de voeding van het apparaat weer inschakelen en vervolgens in de juiste volgorde uitschakelen.
  Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt nadat de voeding is uitgeschakeld voordat de toets [Aan] werd uitgeschakeld, kan dit abnormale geluiden, verslechterde beeldkwaliteit en andere problemen veroorzaken.
- Schakel zowel de toets [Aan] als de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact bij een ernstige storing, naderend onweer of verplaatsing van het apparaat.

Terug naar begin