# GEHEUGENVAKKEN VOOR F-CODECOMMUNICATIE OP HET APPARAAT MAKEN

## Overzicht

Voordat de F-codecommunicatie kan worden gestart, moet een speciaal geheugenvak worden gemaakt in 'Instellingsmodus'.
Stel de vaknaam en F-code (subadres en wachtwoord) in elk geheugenvak in en sla deze op.
Nadat u een geheugenvak hebt gemaakt, moet u de andere partij op de hoogte stellen van het subadres en de pascode voor F-codecommunicatie.

###### F-codegeheugenvakken maken:

Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → → [F-Codegeheugenvak].

###### Voor de volgende functies zijn geheugenvakken in het apparaat vereist.

Als u de volgende F-codecommunicatiefuncties wilt gebruiken, moeten er op uw apparaat F-codegeheugenvakken worden gemaakt.

- Vertrouwelijke ontvangst met F-code
- Navraaggeheugen met F-code
- Relayontvangst-/distributieverzending met F-code

###### Voor de volgende functies zijn geheugenvakken in het ontvangende apparaat vereist.

Als u de volgende F-codecommunicatiefuncties wilt kunnen gebruiken, moet het andere apparaat over geheugenvakken beschikken.

- Vertrouwelijke verzending met F-code
- Navraagontvangst met F-code
- Relayontvangstverzending met F-code

Terug naar begin