# TIMER VOOR AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

## Overzicht

In deze modus wordt de voeding van het bedieningspaneel en de fuseereenheid uitgeschakeld en staat het apparaat in de wachtstand met het laagste energieverbruik.
De modus Timer voor automatisch uitschakelen wordt ingeschakeld wanneer het apparaat gedurende een ingestelde tijd in de wachtstand staat zonder een opdracht uit te voeren.
In vergelijking met de voorverwarmfunctie is de mate van energiebesparing aanzienlijk groter, maar heeft het apparaat meer tijd nodig om terug te keren naar de bedrijfsmodus.
De toets [Stroombesparing] knippert wanneer de modus Timer voor automatisch uitschakelen van het apparaat is ingeschakeld.
De modus Timer voor automatisch uitschakelen wordt ook geactiveerd wanneer u op de toets [Stroombesparing] drukt wanneer de toets [Stroombesparing] niet verlicht is.
Deze modus wordt gewist wanneer het apparaat afdrukgegevens ontvangt of faxgegevens afdrukt, of wanneer u op de toets [Stroombesparing] drukt terwijl deze knippert.

###### Timer voor automatisch uitschakelen instellen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Energie besparen] → [Instelling energiebeheer] → [Automatisch uitschakelen].
Terug naar begin