# TWEE PAGINA'S ALS ÉÉN PAGINA VERZENDEN (2-IN-1)

## Overzicht

Verklein twee origineelpagina's tot gelijk formaat en verzend deze als één pagina. Deze functie is handig als u een groot aantal originelen hebt en het aantal verzonden pagina's wilt terugdringen.
U kunt originelen scannen zowel vanuit de automatisch documentinvoereenheid als vanaf de glasplaat.

- Deze functie kan niet worden gebruikt in de scanmodus of gegevensinvoermodus.
- U kunt een document niet verzenden in een formaat dat kleiner is dan het formaat van het origineel.
- 2-in-1 is alleen beschikbaar voor originelen met het formaat A4 (8-1/2" × 11"), B5 of A5 (5-1/2" × 8-1/2").
- Wanneer het scanformaat van het origineel via getalswaarden is opgegeven, kan deze functie niet worden gebruikt.
- Deze functie kan samen met Dubbel Pg Scannen of Kaart Formaat worden gebruikt.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Geef de bestemming op

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Multishot]

   Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toets [Vorige].

   ###### De instelling voor Multishot annuleren:

   Tik op de toets [Multishot] om het vinkje te verwijderen.

4. #### Tik op de toets [Origineel]

5. #### Tik op de toets [Stand afbeelding] met dezelfde stand als het geplaatste origineel

   Als deze instelling niet juist is, wordt er mogelijk geen geschikt beeld verzonden.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

6. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
   Als u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt elke pagina afzonderlijk gescand.
   Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   - Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
     Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie. Instellingen voor deze functie kunnen echter niet in het voorbeeldscherm worden gewijzigd.
   - Als u op de toets [Functieoverz.] in het bevestigingsscherm voor scannen tikt, kunt u de belichting, de resolutie, het scanformaat en het verzendformaat wijzigen. (Voor het scannen van de even pagina's van het origineel wordt echter alleen de belichting gewijzigd.)

Terug naar begin