# PAPIERLADE MET GROTE CAPACITEIT

## Overzicht

Gebruik de papierlade met grote capaciteit voor de uitvoer van omvangrijke afdrukopdrachten die niet met de normale lade kunnen worden verwerkt.

- De lade met grote capaciteit (MX-LC12) kan maximaal 3.500 vellen A4, B5 en 8-1/2" × 11" papier bevatten.
- De lade met grote capaciteit (MX-LCX3 N) kan maximaal 3.000 vellen papier van A3W (12" × 18") tot B5 (8-1/2 × 11"R) bevatten.

Neem contact op met uw leverancier of erkende servicevertegenwoordiger wanneer u het papierformaat wijzigt.
Als u een ander type papier hebt geladen dan de keer ervoor, moet u de instellingen in de instellingsmodus controleren.
De lade met grote capaciteit (MX-LCX3 N) kan alleen worden geïnstalleerd op de MX-M904.

###### Het type papier controleren dat in de lade wordt geplaatst:

Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen].
Plaats geen zware voorwerpen op de lade en pas er geen neerwaartse druk op uit.

## Bediening

### Lade met grote capaciteit (MX-LC12)

1. #### Trek de papierlade naar buiten

   Trek de lade rustig naar buiten totdat deze niet meer verder gaat.

2. #### Plaats het papier in het midden van de papiertafel

   Plaats het papier met de afdrukzijde omhoog. De stapel mag niet boven de indicatorlijn uit komen (maximaal 3.500 vel).

   Waaier het papier goed uit voordat u het laadt. Als u het papier niet uitwaaiert, kunnen meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd waardoor het apparaat vastloopt.

3. #### Schuif de papierlade rustig terug in het apparaat

   Druk stevig tegen de lade totdat deze volledig in het apparaat zit.

### Lade met grote capaciteit (MX-LCX3 N)

1. #### Druk op de bedieningstoets

   De bedieningstoets knippert terwijl de papiertafel van de lade naar beneden wordt verplaatst naar de laadpositie voor het papier. Wacht totdat het lampje van de bedieningstoets uit gaat.

   Trek de lade pas uit nadat het lampje uit is gegaan. Als u de lade met kracht naar buiten trekt terwijl het lampje van de toets brandt of knippert, kan er een apparaatstoring optreden.

2. #### Trek de papierlade naar buiten

   Trek de lade rustig naar buiten totdat deze niet meer verder gaat.

3. #### Plaats het papier in het midden van de papiertafel

   Plaats het papier met de afdrukzijde omhoog. De stapel mag niet boven de indicatorlijn uit komen (maximaal 3.000 vel).
   Als een bepaalde volume papier is geladen, wordt de papierlade automatisch een eindje omlaag verplaatst en stopt vervolgens. Herhaal deze bewerking op dezelfde wijze om papier te laden.

   ###### Let op:

   Steek niet uw hand in de ruimte binnen in de papiertafel tijdens het laden van papier.

   Berg geen reservepapier of andere voorwerpen op in de ruimte binnen in de lade.

4. #### Schuif de papierlade rustig terug in het apparaat

   Druk stevig tegen de lade totdat deze volledig in het apparaat zit. De papiertafel wordt omhoog verplaatst nadat de lade terug in het apparaat is geschoven. De bedieningstoets knippert terwijl de papiertafel omhoog wordt verplaatst. De toets licht op als de papiertafel boven is aangekomen.

### Het papierformaat wijzigen voor de lade met grote capaciteit (MX-LCX3 N)

1. #### Draai de schroef van de papiergeleider los

2. #### Verschuif de plaat van de papiergeleider

   Verschuif de plaat tot de rode lijn in het midden van het formaatvenstertje staat.

3. #### Stem de papiergeleider af op het gebruikte papierformaat

   Schuif de papiergeleider naar voor of achter tot het teken dat het gebruikte formaat aangeeft ( of ) in het formaatvenstertje staat.

4. #### Draai de schroef van de papiergeleider weer aan

   ###### (1) Verschuif de plaat van de papiergeleider.

   Verschuif de plaat tot het gebruikte papierformaat in het midden van het formaatvenstertje staat.

   ###### (2) Draai de schroef van de papiergeleider aan.

5. #### Herhaal stap 1 tot en met 4 om de verste papiergeleider goed te zetten voor het gebruikte papier

   Zet de verste papiergeleider in dezelfde stand als de papiergeleider dichtbij.

   Wanneer u maar een papiergeleider verzet, kan het papier scheeftrekken of vastlopen.

6. #### Zet de papiergeleider aan de rechterkant in de juiste stand voor het gebruikte papierformaat

   ###### (1) Houd de vergrendeling van de papiergeleider omhoog en zet de papiergeleider in de juiste stand voor het gebruikte papier.

   ###### (2) Maak de vergrendeling van de papiergeleider los.

   ###### (3) Beweeg de papiergeleider een beetje heen en weer, zodat de geleider op zijn plaats vastschiet.

   U hoort een klik op het moment dat dit gebeurt.

7. #### Selecteer het papierformaat en -type

   Stel het papierformaat en papiertype in door [Systeeminstellingen] te selecteren in de instellingsmodus → [Papierlade-instellingen].
   Als het papierformaat niet goed is ingesteld, werkt de automatische papierselectie niet goed en kan er op een verkeerd papierformaat of verkeerd papiertype worden afgedrukt of kan er een papierstoring optreden.

Terug naar begin