# LIJST MET INSTELLINGSMODUS VOOR FAXFUNCTIES

## Overzicht

Hierna volgt een overzicht van de instellingsmodus voor fax- en fabrieksinstellingen.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| SYSTEEMINSTELLINGEN
| Ja | Ja
| F-Codegeheugenvak
| - | Ja | Ja
| FAXDATA ONTVANGEN/DOORSTUREN - FAXFUNCTIES
| Ja | Ja
| Faxinstellingen
| Ja | Ja
| Ontvangstinstellingen
| AUTOMATISCHE ONTVANGST | Ja | Ja
| Meer sets printen
| Uitschakelen | Ja | Ja
| Nieten*1
| Uitschakelen | Ja | Ja
| Vouwen *2
| Uitschakelen | Ja | Ja
| Ontvangen gegevens doorsturen
| - | Ja | Ja
| INSTELLINGEN BEELD VERZENDEN > FAXFUNCTIES
| Nee | Ja
| Faxinstellingen
| Nee | Ja
| Fax-standaardinstellingen
| Nee | Ja
| Kiesmodusinstelling *3
| Toon | Nee | Ja
| Afdrukken automatisch reactiveren
| Inschakelen | Nee | Ja
| Instelling Onderbrekingstijd
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| FAXBESTEMMING BEVESTIGINGSMODUS
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Luidsprekerinstellingen
| Nee | Ja
| Luidspreker
| Volume: 5 | Nee | Ja
| Belvolume
| Volume: 5 | Nee | Ja
| Lijncontrole
| Volume: 5 | Nee | Ja
| Signaal faxontvangst voltooid
| Volume: 5; Toonpatroon: 3 Tijdinstelling transmissie compleet-geluid: 3 sec. | Nee | Ja
| Signaal faxverzending voltooid
| Volume: 5; Toonpatroon: 3 Tijdinstelling transmissie compleet-geluid: 3 sec. | Nee | Ja
| Foutsignaal faxcommunicatie
| Volume: 5; Toonpatroon: 3 Tijdinstelling transmissie compleet-geluid: elke 0,3 sec. | Nee | Ja
| Instelling Extern Ontvangstnummer
| 5 | Nee | Ja
| Origineel afdrukken op transactierapport
| Alleen foutrapport afdrukken | Nee | Ja
| Instelling Afdrukken Transactierapport
| Nee | Ja
| Enkele verzending
| Alleen foutrapport afdrukken | Nee | Ja
| Distribueren
| Volledig rapport afdrukken | Nee | Ja
| Ontvangen
| Geen Afgedrukt Rapport | Nee | Ja
| Vertrouwelijke Ontvangst
| Kennisgevingspagina Afdrukken | Nee | Ja
| Instelling Afdrukken Activiteitenrapport
| Nee | Ja
| Automatisch afdrukken bij vol geheugen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Dagelijks afdrukken op opgegeven tijd
| Uitschakelen | Nee | Ja
| ECM
| Inschakelen | Nee | Ja
| Digital Subscriber Network (DSN)
| Uitschakelen | Nee | Ja
| DRD (Distinctive Ring Detection) *3
| Uit | Nee | Ja
| PBX-instelling *3
| Uitschakelen | Ja | Ja
| Instellingen Fax Verzenden
| Nee | Ja
| Instelling Verzenden Automatische Reductie
| Inschakelen | Nee | Ja
| Instelling Verzenden Draaiing
| Alle ingeschakeld | Nee | Ja
| Snel On-Line Verzenden
| Inschakelen | Nee | Ja
| Paginanummer afdrukken bij ontvanger
| Inschakelen | Nee | Ja
| Naam afzender/bestemming wijzigen
| Faxnr. | Nee | Ja
| Instelling Afdrukpositie Datum/Eigen Nr.
| Buiten origineel beeld | Nee | Ja
| Opnieuw oproepen indien bezet
| Zie 'Landdifferentiatietabel' | Nee | Ja
| Opnieuw bellen bij communicatiefout
| Zie 'Landdifferentiatietabel' | Nee | Ja
| Faxdistributie uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Ontvangstinstellingen
| Nee | Ja
| Aantal oproepen in automatische ontvangst
| 2 maal | Nee | Ja
| Overschakelen van handmatige naar automatische ontvangst *3
| Uitschakelen | Ja | Ja
| Instelling duplexontvangst
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instelling Reductie Automatische Ontvangst
| Inschakelen | Nee | Ja
| Instelling Afdrukstijl
| Automatische formaatselectie | Nee | Ja
| Telefoonnummer voor doorsturen gegevens instellen
| - | Nee | Ja
| Letter-formaat RX verkleind afdrukken *3
| Uitschakelen | Ja | Ja
| Ontvangstdatum/-tijd afdrukken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| A3 RX verkleinen *3
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Faxuitvoerinstellingen
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Vouwafmetinginstelling
| A4R, Letter R: Uitschakelen Overige: Inschakelen | Nee | Ja
| Instelling aantal toestaan/weigeren
| Nee | Ja
| Instelling aantal toestaan/weigeren
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Faxnavraagbeveiliging
| Nee | Ja
| Faxnavraagbeveiliging instellen
| Inschakelen | Nee | Ja

*1 Als een zadelsteek-afwerkingseenheid is geïnstalleerd
*2 Als een vouweenheid is geïnstalleerd
*3 Deze functie is niet beschikbaar in sommige landen en regio's.
Terug naar begin