# AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

## Overzicht

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u originelen in de automatische documentinvoereenheid plaatst.

- Originelen van verschillend formaat kunnen tezamen in de automatische documentinvoereenheid worden geplaatst. Gebruik in dat geval de instelling voor originelen van gemengd formaat in elke modus.
- Verwijder eventuele nietjes of paperclips voordat u de originelen in de automatische documentinvoereenheid plaatst.
- Als de originelen vochtige plekken vertonen door toepassing van correctievloeistof, inkt of lijm, moet u wachten totdat de originelen zijn opgedroogd voordat u ze plaatst. Als u dit niet doet, kan de binnenkant van het apparaat of de glasplaat bevuild raken.
- Gebruik de volgende originelen niet. Het gebruik van de volgende typen originelen kan tot onjuiste detectie van het formaat, het vastlopen van originelen en vlekken op verzonden afbeeldingen of kopieeruitvoer leiden.
  - Transparanten of afdrukpapier
  - Overtrekpapier, carbonpapier, thermisch papier
  - Sterk gekreukte of gekrulde originelen
  - Beschadigde originelen, gevouwen originelen
  - Originelen met geplakte onderdelen of uitgeknipte stukken
  - Originelen die zijn afgedrukt met een thermische printer
  - Plaats originelen met twee of drie perforaties zo dat de geperforeerde zijde zich niet aan de kant van de invoeropening van de documentinvoerlade bevindt.

### Toegestane formaten voor originelen

Minimaal formaat van origineel |
Standaardformaat (Minimumformaat dat automatisch kan worden gedetecteerd)
210 mm (lengte) × 148 mm (breedte) 8-1/2" (lengte) × 5-1/2" (breedte)
Niet-standaardformaat (Minimumformaat dat handmatig kan worden opgegeven)
140 mm (lengte) × 140 mm (breedte) 5-1/2" (lengte) × 5-1/2" (breedte)
Maximaal formaat van origineel |
Standaardformaat (Maximumformaat dat automatisch kan worden gedetecteerd)
297 mm (lengte) × 420 mm (breedte) of A3 A3W kan niet worden gebruikt. 11" (lengte) × 17" (breedte)
Niet-standaardformaat (Maximumformaat dat handmatig kan worden opgegeven)
Kopieermodus:
297 mm (lengte) × 432 mm (breedte) 11-5/8" (lengte) × 17" (breedte)
Beeldverzendmodus:
297 mm (lengte) × 1000 mm (breedte) 11" (lengte) × 39-3/8" (breedte)

Als het origineel van niet-standaardformaat is, raadpleegt u de betreffende onderstaande uitleg voor de door u gebruikte modus.

- Kopiëren: 'AANGEPAST FORMAAT RECHTSTREEKS INVOEREN'
- Faxen: 'HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL MET GETALSWAARDEN OPGEVEN'
- Beeld verzenden: 'HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL MET GETALSWAARDEN OPGEVEN'

### Toegestane gewichten voor originelen

1-zijdig scannen: 38 g/m2 tot 205 g/m2 (9 lbs Bond tot 110 lbs Index)
2-zijdig scannen: 52 g/m2 tot 205 g/m2 (13 lbs Bond tot 110 lbs Index)
Gebruik voor het scannen van originelen van 38 g/m2 tot 49 g/m2 (9 lbs Bond tot 13 lbs Bond) 'Langzame scanmodus' in elke modus. Bij scannen zonder gebruik van 'Langzame scanmodus' kunnen de originelen vastlopen.
Bij selectie van 'Langzame scanmodus' kunnen 2-zijdige originelen niet worden gescand.

## Bediening

1. #### Controleer of er zich geen originelen op de glasplaat bevinden

2. #### Pas de origineelgeleiders aan de breedte van het origineel aan

3. #### Plaats het origineel

   Er kan maximaal 250 vel papier worden geplaatst.
   Controleer of de randen van de originelen gelijk liggen.
   Plaats de originelen met de bovenste pagina omhoog volledig in de documentinvoerlade.
   De stapel originelen mag niet hoger zijn dan de indicatorlijn op de documentinvoerlade.
   Nadat het scannen op de automatische documentinvoereenheid is voltooid, moet u de originelen uit de origineeluitvoerlade verwijderen.

Terug naar begin