# KOPIËREN DOOR ZWART EN WIT OM TE KEREN (Z/W OMGEKEERD)

## Overzicht

Deze functie wordt gebruikt om zwart en wit om te keren in een kopie, zodat u een negatief krijgt. Hiermee kunt u het tonerverbruik verminderen bij het kopiëren van originelen met grote zwarte vlakken.

- Z/W Omgekeerd moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.
- Wanneer deze functie wordt geselecteerd, verandert de instelling 'Type Origineel Beeld' voor aanpassing van de belichting automatisch in 'Tekst'.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Z/W Omgekeerd]

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toets [Vorige].

   ###### De instelling van Z/W Omgekeerd annuleren:

   Tik op de toets [Z/W Omgekeerd] om het vinkje te verwijderen.

2. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

3. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

4. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin