# INVOEGVELLEN INVOEGEN TUSSEN TRANSPARANTEN (TRANSPARANT-INSTEEKVELLEN)

## Overzicht

Wanneer u kopieert op transparanten, blijven de vellen door statische elektriciteit mogelijk aan elkaar plakken.
Met de functie voor transparant-insteekvellen wordt een vel papier ingevoegd tussen elk vel transparant, zodat de vellen makkelijker te hanteren zijn.
U kunt ook op invoegvellen kopiëren.

- Wanneer u 2-zijdig kopieert, kunt u alleen de modus 'Dubbelzijdig naar enkelzijdig' gebruiken.
- Transparanten moeten in de doorvoerlade, lade 4 en laden met grote capaciteit worden geladen.

In deze modus kunt u het aantal kopieën niet selecteren.

## Bediening

1. #### Laad transparanten in de doorvoerlade, lade 4 of laden met grote capaciteit

   Als u de doorvoerlade gebruikt, plaatst u het papier met de afdrukzijde omhoog.
   - DOORVOERLADE
   - LADE 3/4
   - PAPIERLADEN MET GROTE CAPACITEIT

2. #### Plaats de lade

   - DE PAPIERLADE INSTELLEN

3. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

4. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Transparant-insteekvellen]

5. #### Tik op de toets [Aan]

   Als u een kopie wilt maken op invoegvellen, tikt u op het selectievakje [Kopie ook op insteekvellen maken] om dit in te stellen op .
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De instelling voor transparant-insteekvellen annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

6. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

7. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

Terug naar begin