# LEGE PAGINA'S UIT EEN VERZENDING VERWIJDEREN (LEGE PAGINA OVERSLAAN)

## Overzicht

Als het gescande origineel lege pagina's bevat, worden deze met deze functie overgeslagen en worden alleen gevulde pagina's verzonden.
Als een origineel waarvan een zijde leeg is wordt gescand, worden lege pagina's overgeslagen voor 2-zijdig verzenden.

- In een distributieverzending naar bestemmingen, inclusief fax- en internetfaxbestemmingen, wordt deze functie alleen toegepast op scanmodusbestemmingen.
- Afhankelijk van het origineel komt het soms voor dat pagina's die niet leeg zijn, toch voor lege pagina's worden aangezien en dus niet worden verzonden, en sommige pagina's die leeg zijn, worden niet altijd herkend als leeg en worden toch verzonden.

- Deze functie kan niet worden gebruikt in de modus Internetfax.
- Als u op de toets [Zelfde beeld verz. als faxadres] (de toets [Zelfde beeld verz. als I-faxadres] als alleen de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd) tikt, wordt deze functie geannuleerd wanneer een faxadres is opgegeven als bestemming.

## Bediening

1. #### Originelen plaatsen in de automatische documentinvoereenheid

   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

2. #### Geef de bestemming op

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Lege pagina overslaan]

4. #### Tik op de toets [Lege pagina overslaan] of [Lege pag./rugschaduw overslaan]

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De instelling Lege pagina overslaan annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

5. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.

6. #### Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK] om de verzending te starten

   In het bevestigingsscherm worden het aantal gescande originelen in (A), het aantal gescande zijden in (B) en het aantal te verzenden vellen, uitgezonderd de lege pagina's, in (C) weergegeven. Als er bijvoorbeeld vijf originelen, waaronder twee lege pagina's, dubbelzijdig worden gescand, wordt bij (A) '5', bij (B) '10' en bij (C) '8' weergegeven.

Terug naar begin