# FAXEN VERZENDEN

## Overzicht

Hieronder worden de methoden beschreven die kunnen worden gebruikt voor het verzenden van een fax vanaf het apparaat. Selecteer de methode die het beste aansluit bij uw behoeften.

### Meerdere aantallen origineelpagina's faxen

gebruik de automatische documentinvoereenheid.
De originelen worden in het geheugen gescand en vervolgens verzonden (geheugenverzending).
Als meerdere origineelvellen worden geplaatst terwijl de lijn inactief is, worden deze na elkaar verzonden vanaf de gescande pagina parallel aan het scanproces (Snel On-Line Verzenden).

- DE AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID GEBRUIKEN VOOR FAXEN IN GEHEUGENTRANSMISSIEMODUS

###### Een faxopdracht opslaan

Als het verzenden niet onmiddellijk kan beginnen omdat de lijn in gebruik is, zullen alle pagina's worden gescand en in het geheugen opgeslagen. Als u een fax wilt verzenden terwijl een andere opdracht wordt uitgevoerd, kunt u de faxopdracht opslaan. U kunt de opgeslagen faxopdracht controleren door het opdrachtstatusscherm weer te geven.

- OPDRACHTSTATUSSCHERM

- Als het geheugen vol raakt terwijl de eerste origineelpagina gescand wordt, zal de verzending stoppen. Als het geheugen vol raakt terwijl de originelen worden gescand nadat de eerste pagina is gescand, worden origineelpagina's die al zijn gescand opgeslagen.
- Wanneer de verzending klaar is, worden de gescande originelen uit het geheugen gewist. De verzonden fax wordt echter opgeslagen wanneer u de functie Documentarchivering gebruikt.
  - GEGEVENS VAN GESCAND ORIGINEEL OPSLAAN
  - GEGEVENS VAN GESCAND ORIGINEEL OPSLAAN
- Als Opdracht samenstellen is ingeschakeld, kunt u de automatic documentinvoereenheid of de glasplaat gebruiken om het origineel te scannen. Afhankelijk van de functie is deze verzendmethode mogelijk niet beschikbaar.
  - EEN GROOT AANTAL PAGINA'S VERZENDEN

Als de lijn bezet is of er een communicatiefout optreedt, worden faxen standaard automatisch opnieuw verzonden. Faxopdrachten worden in de volgende situaties automatisch opgeslagen (geheugenverzending).

- De lijn van het apparaat is bezet omdat een andere faxopdracht (verzenden of ontvangen) wordt uitgevoerd of omdat het apparaat bezet is.
- Er is een opgeslagen faxopdracht.
- Een van de volgende functies wordt gebruikt voor verzending
  - Distributieverzending, F-codeverzending, Timer-verzending, Dubbele Pg Scannen, Boek splitsen, 2-in-1, Kaart Formaat, Opdracht Samenstel., Aantal originelen
- De glasplaat wordt gebruikt (behalve als de luidspreker wordt gebruikt om te kiezen)

###### De instelling Snel On-Line Verzenden uitschakelen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Verzendinstellingen] → [Snel On-Line Verzenden].
Als u deze instelling uitschakelt, zal de geheugenverzending pas beginnen nadat alle pagina's zijn gescand.

### DIKKE ORIGINELE OF PAGINA'S VAN EEN BOEK FAXEN

Plaats een origineel op de glasplaat.

- DE GLASPLAAT GEBRUIKEN OM EEN FAX TE VERZENDEN IN GEHEUGENTRANSMISSIEMODUS

- Snel On-Line Verzenden is niet beschikbaar als een fax vanaf de glasplaat wordt verzonden.
- Scan pagina's één voor één bij het scannen van een origineel met meerdere pagina's.

### EEN FAX VERZENDEN VOORDAT OPGESLAGEN FAXOPDRACHTEN WORDEN VERZONDEN

Verzend de fax met de functie Direct verzenden. Het origineel wordt direct naar het ontvangende faxapparaat verzonden zonder eerst in het geheugen te worden gescand.
Wanneer u de functie Direct verzenden gebruikt, zal het verzenden beginnen zodra de actieve verzending is voltooid (vóór eventuele opgeslagen faxopdrachten).
Tik op de toets [Rechtstreeks verzenden] in het actiescherm om een fax te verzenden.

- DE AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID GEBRUIKEN VOOR FAXEN IN DIRECTE VERZENDMODUS
- DE GLASPLAAT GEBRUIKEN OM EEN FAX TE VERZENDEN IN DIRECTE VERZENDMODUS

Wanneer de verzending via de directe verzendmodus klaar is, wordt automatisch teruggeschakeld naar de functie voor geheugenverzending.
In de directe verzendmodus kunt u geen gebruikmaken van de toets [Voorbeeld].
Terug naar begin