# EEN KANTLIJN TOEVOEGEN

## Overzicht

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de afdrukpositie kunt verplaatsen en een kantlijn kunt toevoegen aan de linker-, rechter- of bovenkant van het papier. Deze functie is handig als tekens een niet- of perforatiepositie overlappen.
Deze functie kan worden gebruikt met de niet- of perforatiefunctie als een finisher of nietfinisher is geïnstalleerd.

Zonder kantlijnverschuiving | Met kantlijnverschuiving
--- | ---

## Bediening

### Windows

1. #### Klik op het tabblad [Hoofd] en selecteer 'Zijde voor inbinden'

2. #### Selecteer 'Kantlijnverschuiving'

   Selecteer een doel in het menu 'Kantlijnverschuiving'.

   ###### De numerieke waarde van een kantlijn wijzigen:

   Selecteer als eerste een waarde dicht bij de gewenste waarde in de instellingen in het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op de knop [Instellingen]. Klik daarna op of voer rechtstreeks een numerieke waarde in.

### Macintosh

1. #### Selecteer [Printerfuncties] en vervolgens 'Zijde voor inbinden'

2. #### Selecteer 'Kantlijnverschuiving'

Terug naar begin