# DE GLASPLAAT GEBRUIKEN VOOR 1-ZIJDIG KOPIËREN

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een kopie kunt maken vanaf de glasplaat.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel op de glasplaat en tik op de toets [Voorbeeld]

   - GLASPLAAT

2. #### Plaats de volgende set originelen en tik op de toets [Extra scan]

   Herhaal deze stap totdat u alle originelen hebt gescand.

3. #### Controleer of het te gebruiken papier is geselecteerd

   Raadpleeg de volgende items bij het wijzigen van het papier.
   - DE PAPIERLADE INSTELLEN
   - DE DOORVOERLADE INSTELLEN
   Afhankelijk van het origineel kan het voorkomen dat hetzelfde papierformaat als dat van het origineel niet automatisch wordt geselecteerd. In dergelijke gevallen wijzigt u de papierlade handmatig.

4. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin