# RELAYDISTRIBUTIEVERZENDING MET F-CODE

## Overzicht

Als u een document ontvangt via de functie Relayontvangst-/distributieverzending met F-code, wordt de fax opgeslagen in het F-codegeheugenvak (Relaydistributie) van uw apparaat.
Het ontvangen document wordt doorgestuurd naar meerdere bestemmingen als die zijn geregistreerd op uw apparaat. Het document wordt automatisch doorgestuurd.

- Verstrek eerst het subadres en het wachtwoord van het F-codegeheugenvak (Relaydistributie) en de bestemmingsnummers aan de operator van het andere apparaat.
- Registreer de bestemmingsnummers als u een F-codegeheugenvak (Relaydistributie) maakt op uw apparaat.
  - GEHEUGENVAKKEN VOOR F-CODECOMMUNICATIE OP HET APPARAAT MAKEN
- De verzending is mogelijk ongeacht of F-code al dan niet wordt ondersteund door de bestemming.
- Het andere apparaat (relayhoststation) wordt alleen doorbelast voor communicatie naar uw apparaat (relaystation). De communicatietarieven voor documentdistributie naar alle bestemmingen worden doorbelast aan uw apparaat (relaystation).

Wanneer faxen die met deze functie zijn doorgestuurd op de doorstuurbestemming worden afgedrukt, is het niet mogelijk om de datum en tijd van ontvangst op de faxen af te drukken. ('Ontvangstdatum/-tijd afdrukken' is uitgeschakeld.)
Terug naar begin