# PERFORATIEMODULE (MX-PNX4B)

## Overzicht

De perforatiemodule kan op een finisher (voor het nieten van 50 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 50 vellen) worden geïnstalleerd om het uit te voeren papier te perforeren.
Een finisher (voor het nieten van 50 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 50 vellen) is vereist om de perforatiemodule te kunnen installeren.

### Perforatieafval verwijderen

Perforatieafval van perforaties wordt verzameld in de perforatieafvalbak.
Volg de bedieningsprocedure om perforatieafval te verwijderen.

1. #### Open de klep

2. #### Trek de perforatieafvalverzamelaar voorzichtig naar buiten en verwijder het perforatieafval

   Gooi het perforatieafval weg in een plastic zak of een andere houder en zorg ervoor dat het afval niet verstrooid raakt.

3. #### Plaats de perforatieafvalverzamelaar terug

   Controleer of de perforatieafvalverzamelaar correct is teruggeplaatst.

4. #### Sluit de klep

Terug naar begin