# INSTELLING VOOR KLEURMODUS WIJZIGEN

## Overzicht

Wijzig de kleurmodus voor het scannen van originelen.

###### Typen kleurmodi

AUTODETECTIE | Het apparaat detecteert of het origineel in kleur of zwart-wit is en selecteert automatisch de instelling voor scannen in kleur of zwart-wit (Mono2 of grijstinten).
Meerkleuren | Het origineel wordt gescand in kleur. Deze modus is ideaal voor originelen in kleur, zoals catalogi.
Grijstint | De kleuren in het origineel worden gescand in zwart-wit in gradaties van grijs (grijstinten).
Mono2 | De kleuren van het origineel worden gescand in zwart of wit. Deze modus is ideaal voor originelen met alleen tekst.

Deze functie kan niet worden gebruikt in de modus Internetfax.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Kleurmodus]

2. #### Tik op de toets voor de gewenste kleurmodus voor het origineel

   Bij een combinatie van bestemmingen in verschillende verzendmodi tikt u op om een verzendmodus (E-mail, Netwerkmap, FTP/Bureaublad of Gegevensinvoer) en de kleurmodus voor elke modus in te stellen.

3. #### Nadat u [Auto] hebt geselecteerd, tikt u op de toets [Grijstint] of [Mono2]

   Geef op of voor het scannen van zwart-witoriginelen Mono2 of Grijstinten moet worden gebruikt. Als de bestandsindeling is ingesteld op JPEG, wordt er in grijstinten gescand.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

Terug naar begin