# EEN PROEFKOPIE MAKEN

## Overzicht

Met deze functie drukt u slechts één set kopieën met voorrang af, ongeacht het aantal sets dat u hebt opgegeven. Hierdoor wordt u in staat gesteld de voorbeeldafbeelding te controleren. Na het controleren van de voorbeeldafbeelding kunt u zo nodig uw instellingen wijzigen en de kopieeropdracht optimaliseren.
Procedure bij proefkopie

- Als Proefkopie wordt uitgevoerd terwijl het apparaat een andere opdracht afdrukt, wordt die opdracht onderbroken en wordt slechts één set kopieën met voorrang afgedrukt. De onderbroken opdracht wordt hervat nadat één set kopieën is afgedrukt.
  Als Proefkopie wordt uitgevoerd terwijl het apparaat een opdracht met 2-zijdig afdrukken en nieten afdrukt, wordt slechts één set kopieën afgedrukt nadat de actieve opdracht is voltooid.
- Als de resterende kopieën voor Proefkopie worden afgedrukt terwijl het apparaat een andere opdracht afdrukt, wordt het kopiëren gestart nadat de eerste gereserveerde afdrukopdracht is voltooid.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Geef zo nodig de gewenste functies op, zoals 'Belichting' en 'Kopieerfactor'

3. #### Stel het aantal kopieën (aantal sets) in met de cijfertoetsen

   - U kunt maximaal 9999 kopieën (sets) instellen.
   - Als u een onjuist aantal kopieën hebt ingesteld, tikt u op de toets [C] en voert u vervolgens het juiste aantal in.

4. #### Tik op de toets [Proefkopie]

   Er wordt slechts één set kopieën afgedrukt.

5. #### Controleer het kopieerresultaat. Als geen probleem wordt gevonden, tikt u op de toets [Afdruk starten]

   Als het kopieerresultaat niet goed is, wijzigt u de instellingen en tikt u op de toets [Proefkopie].

   Het is mogelijk het aantal kopieën te wijzigen.
   De toets [Proefkopie] wordt niet weergegeven als een functie wordt opgegeven die niet beschikbaar is.

Terug naar begin