# DE AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID GEBRUIKEN VOOR FAXEN IN GEHEUGENTRANSMISSIEMODUS

## Overzicht

Het opslaan van gescande originelen in het geheugen van het apparaat voordat deze worden verzonden wordt 'Geheugen TX' (geheugentransmissie) genoemd.
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het origineel via de automatische documentinvoereenheid kunt scannen en gegevens kunt verzenden via de geheugentransmissiefunctie.

- Als u een dik origineel wilt faxen, of een origineel dat niet in de automatische documentinvoereenheid kan worden geplaatst, opent u de automatische documentinvoereenheid en plaatst u het origineel op de glasplaat.
- Als er al een faxverzending actief is op het moment dat een geheugentransmissie wordt uitgevoerd, wordt de fax verzonden zodra de huidige opdracht is voltooid.
- Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de originelen, wordt een bericht getoond en stopt het scannen. Als Snel On-Line Verzenden is ingeschakeld voor verzending, worden de gescande originelen verzonden.

- ###### De instelling Snel On-Line Verzenden uitschakelen:

  Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Verzendinstellingen] → [Snel On-Line Verzenden].
  Als u deze instelling uitschakelt, zal de geheugenverzending pas beginnen nadat alle pagina's zijn gescand.

- ###### Het geluid bij voltooide scan instellen:

  Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Bedieningsinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Geluid Bij Voltooide Scan].

## Bediening

1. #### Originelen plaatsen in de automatische documentinvoereenheid

   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

2. #### Geef het faxnummer van de bestemming op

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Wanneer het scannen is voltooid, geeft het apparaat een pieptoon af.
   - Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
     Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.
   - Als alle originelen zijn gescand, worden het bericht 'Opdracht opgeslagen' en het nummer voor de opdrachtregeling weergegeven. Dit nummer wordt vastgelegd in het transactierapport en het rapport over beeldverzendactiviteiten en kan worden gebruikt voor het controleren van faxopdrachten.
     - ACTIVITEITENRAPPORTEN BEELD VERZENDEN AFDRUKKEN

   ###### Het scannen van het origineel annuleren:

   Tik op de toets [Annuleer scan].

Terug naar begin