# PAPIERLADEN MET GROTE CAPACITEIT

## Overzicht

Gebruik de papierladen met grote capaciteit voor de uitvoer van omvangrijke afdrukopdrachten die niet met de normale lade kunnen worden verwerkt.
De laden met grote capaciteit kunnen maximaal 5.000 vellen papier bevatten (2.500 vellen voor lade 5 en 2.500 vellen voor lade 6) van A3W (12" × 18") tot B5R (7-1/4" × 10-1/2"R).

- In de laden met grote capaciteit kunnen andere typen papier dan normaal papier, speciale media zoals tabpapier en transparanten worden geladen.
  Als u tabpapier wilt laden, moet de speciale geleider worden geïnstalleerd.
- Als u een ander type papier hebt geladen dan de keer ervoor, moet u de instellingen in de instellingsmodus controleren.

###### Het type papier controleren dat in de lade wordt geplaatst:

Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen].
Plaats geen zware voorwerpen op de lade en pas er geen neerwaartse druk op uit.

## Bediening

1. #### Druk op de bedieningstoets

   De bedieningstoets knippert terwijl de papiertafel van de lade naar beneden wordt verplaatst naar de laadpositie voor het papier. Wacht totdat het lampje van de bedieningstoets uit gaat.

   Trek de lade pas uit nadat het lampje uit is gegaan. Als u de lade met kracht naar buiten trekt terwijl het lampje van de toets brandt of knippert, kan er een apparaatstoring optreden.

2. #### Trek de papierlade naar buiten

   Trek de lade rustig naar buiten totdat deze niet meer verder gaat.

3. #### Laad het papier

   Plaats het papier met de afdrukzijde omhoog. De stapel mag niet boven de indicatorlijn uit komen (maximaal 2.500 vel).

   Waaier het papier goed uit voordat u het laadt. Als u het papier niet uitwaaiert, kunnen meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd waardoor het apparaat vastloopt.

4. #### Schuif de papierlade rustig terug in het apparaat

   Druk stevig tegen de lade totdat deze volledig in het apparaat zit. De papiertafel wordt omhoog verplaatst nadat de lade terug in het apparaat is geschoven.
   De bedieningstoets knippert terwijl de papiertafel omhoog wordt verplaatst. De toets licht op als de papiertafel boven is aangekomen.

### Het tabpapier laden

1. #### Verwijder de geleider voor het tabpapier

   De geleider bevindt zich in de bovenste lade.

2. #### Plaats het tabpapier in de lade

   Plaats het tabpapier met de afdrukzijde omhoog zodat de tab zich aan de rechterkant bevindt.

   Zie de volgende afbeelding en pas de tabpositie van het tabpapier aan.

3. #### Plaats de geleider voor het tabpapier

   Plaats de geleider aan de bovenkant van het tabpapier.

4. #### Schuif de lade rustig in het apparaat en stel het papiertype in op tabpapier

   Stel, met behulp van 'Papierlade-instellingen' in de systeeminstellingen het papiertype in op tabpapier.

   ###### U kunt als volgt het papiertype instellen op tabpapier:

   Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen].

### Het papierformaat wijzigen

1. #### Draai de schroef van de papiergeleider los

2. #### Verschuif de plaat van de papiergeleider

   Verschuif de plaat tot de rode lijn in het midden van het formaatvenstertje staat.
   Wanneer u een van beide verschuift, verschuift zowel de verste plaat als de plaat dichtbij.

3. #### Stem de papiergeleider af op het gebruikte papierformaat

   Schuif de papiergeleider naar voor of achter tot het teken dat het gebruikte formaat aangeeft ( of ) in het formaatvenstertje staat.
   Wanneer u een van beide verschuift, verschuift zowel de verste plaat als de plaat dichtbij.

4. #### Draai de schroef van de papiergeleider weer aan

   (1) Verschuif de plaat van de papiergeleider.
   Verschuif de plaat tot het gebruikte papierformaat in het midden van het formaatvenstertje staat.
   Wanneer u een van beide verschuift, verschuift zowel de verste plaat als de plaat dichtbij.
   (2) Draai de schroef van de papiergeleider aan.
   Draai de schroef van de papiergeleiders aan (ver en dichtbij).

5. #### Zet de papiergeleider aan de rechterkant in de juiste stand voor het gebruikte papierformaat

   (1) Houd de vergrendeling van de papiergeleider vast en zet de papiergeleider in de juiste stand voor het gebruikte papier.
   (2) Maak de vergrendeling van de papiergeleider los.
   (3) Beweeg de papiergeleider een beetje heen en weer, zodat de geleider op zijn plaats vastschiet.
   U hoort een klik op het moment dat dit gebeurt.

6. #### Selecteer het papierformaat en -type

   Stel het papierformaat en papiertype in door [Systeeminstellingen] te selecteren in de instellingsmodus → [Papierlade-instellingen].
   Als het papierformaat niet goed is ingesteld, werkt de automatische papierselectie niet goed en kan er op een verkeerd papierformaat of verkeerd papiertype worden afgedrukt of kan er een papierstoring optreden.

Terug naar begin