# LADE 1/2

## Overzicht

In lade 1 kan maximaal 1.200 vel A4-papier (8-1/2" × 11") worden geladen.
In lade 2 kan maximaal 800 vel A4-papier (8-1/2 × 11") worden geladen.
Als u een ander type of formaat papier hebt geladen dan de keer ervoor, moet u de instellingen in de instellingsmodus controleren. Een onjuiste instelling kan een afdrukstoring, afdrukken op papier van onjuist formaat of type of vastgelopen papier veroorzaken.

###### Het type en formaat van het papier controleren:

Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen].
Plaats geen zware voorwerpen op de lade en pas er geen neerwaartse druk op uit.

## Bediening

### Papier laden

1. #### Trek de papierlade naar buiten

   Trek de lade rustig naar buiten totdat deze niet meer verder gaat.
   Blijf de hendel vasthouden totdat de lade is ontgrendeld.

2. #### Doe de aanvoerrol omhoog en plaats papier in de lade

   Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag. De stapel mag niet boven de indicatorlijn uit komen (maximaal 1.200 vel voor lade 1 en maximaal 800 vel voor lade 2).
   Waaier het papier goed uit voordat u het laadt. Als u het papier niet uitwaaiert, kunnen meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd waardoor het apparaat vastloopt.

3. #### Doe de aanvoerrol omlaag en duw de papierlade rustig terug in het apparaat

   Druk stevig tegen de lade totdat deze volledig in het apparaat zit.

### Het papierformaat wijzigen

1. #### Verwijder de geleider voor het papierformaat

   Houd de bodem van de lade volledig naar beneden gedrukt, houd de haak aan de onderkant van de papierformaatgeleider naar beneden en trek de geleider nu iets omhoog.

   Breng de papiergeleider omhoog voordat u het papierformaat van lade 2 wijzigt.

2. #### Zet de papierformaatgeleider en de transparant ongeveer goed voor het papierformaat dat u wilt gebruiken

   ###### (1) Breng de onderkant van de papierformaatgeleider op gelijke hoogte met de desbetreffende sleuf onder in de lade.

   Breng de papierformaatgeleider op een lijn met de sleuf voor het papierformaat dat u wilt gebruiken (aangegeven met een teken).

   ###### (2) Breng de uitsparingen boven in de papierformaatgeleider op een lijn met de uitsteeksels die de papierformaatgeleider vasthouden.

   Op een lijn brengen met de uitsparingen voor het papierformaat dat u wilt gebruiken (aangegeven met een teken).

   ###### (3) Duw de papiergeleider naar binnen totdat hij vastklikt.

   Duw de papierformaatgeleider naar binnen totdat de haak onderaan vastklikt. (U hoort een klik op het moment dat dit gebeurt.) Probeer de papierformaatgeleider een beetje heen en weer te bewegen om te controleren of hij goed vastzit.

   - Bij het aanbrengen van de papierformaatgeleider zorgt u ervoor dat de transparant in direct contact komt met de onderkant van de lade. De richting moet correct zijn, zoals hier wordt getoond.
   - De opening of uitsparing met het teken 'LT' is voor het formaat 8-1/2" x 11".
   Let er bij het aanbrengen van de papierformaatgeleider op dat de geleider boven- en onderaan op hetzelfde formaat staat. Als de geleider boven- en onderaan niet op hetzelfde formaat staat, kan het papier scheeftrekken of vastlopen.

3. #### Herhaal stap 1 en 2 om de verste papiergeleider goed te zetten voor het gebruikte papier.

   Zet de verste papiergeleider in dezelfde stand als de papiergeleider dichtbij.
   Let er bij het verwijderen en aanbrengen van de verste papierformaatgeleider op dat u niet tegen de voorklep van het apparaat slaat.

   Wanneer u maar een papiergeleider verzet, kan het papier scheeftrekken of vastlopen.

4. #### Selecteer het papierformaat en -type

   Stel het papierformaat en papiertype in door [Systeeminstellingen] te selecteren in de instellingsmodus → [Papierlade-instellingen].
   Als het papierformaat niet goed is ingesteld, werkt de automatische papierselectie niet goed en kan er op een verkeerd papierformaat of verkeerd papiertype worden afgedrukt of kan er een papierstoring optreden.

Terug naar begin