# BEIDE ZIJDEN VAN EEN KAART ALS ÉÉN PAGINA VERZENDEN(KAART FORMAAT)

## Overzicht

Verzend de voor- en achterzijde van een kaart als één pagina. U hoeft dan niet elke zijde afzonderlijk te verzenden.

Plaats het origineel op de glasplaat.

- Als het origineel groter is dan het verzendformaat, zal er een verzendfout optreden. Controleer het origineelformaat nogmaals en geef dit opnieuw op.
- De factor kan niet worden opgegeven en 'Instelling Verzenden Draaiing' kan niet worden geselecteerd.
- Deze functie kan niet worden gebruikt bij de functie Directe verzending of wanneer de luidspreker wordt gebruikt om te kiezen.

## Bediening

1. #### Plaats een kaart met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat

   - GLASPLAAT

2. #### Voer het faxnummer van de bestemming in

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Kaart Formaat]

4. #### Tik op de toets [Aan] en geef het origineelformaat op

   Tik op de gebieden die breedte- en hoogteformaten van het origineel weergeven en voer het formaat met de cijfertoetsen in.
   Of tik op om het formaat in te voeren.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   - Wanneer u het selectievakje [Aanp. aan verzendformaat] instelt op , wordt het origineel vergroot of verkleind in de juiste verhouding tot het origineelformaat.
   - Nadat u Kaart Formaat hebt geselecteerd, tikt u de toets [Origineel] in het beginscherm om het scanformaat van het origineel of het verzendformaat te wijzigen. In dit geval wordt het scherm van deze stap weergegeven wanneer u op de scanformaattoets tikt. Zie 'HET VERZENDFORMAAT VAN HET BEELD OPGEVEN' voor informatie over de procedure voor het instellen van het verzendformaat.
   - U kunt de opgegeven formaatinstellingen annuleren door op de toets [Formaat herst.] te tikken.

   ###### De instellingen voor Kaartformaat annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

5. #### Tik op de toets [Start] om de voorzijde te scannen

   Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie. Instellingen voor deze functie kunnen echter niet in het voorbeeldscherm worden gewijzigd.

6. #### Plaats een kaart met de afdrukzijde naar boven op de glasplaat en tik op de toets [Start] om de achterzijde te scannen

   - Voordat u de achterkant van de kaart scant, kunt u op de toets [Functieoverz.] in het aanraakscherm tikken om de belichting te wijzigen.
   - Nadat u de uitvoer hebt gecontroleerd door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten. Nu is stap 7 niet vereist.

7. #### Tik op de toets [Lezen Klaar]

   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het verzenden is voltooid.
   Als u verdergaat met het scannen van de voorzijde van de kaart, kunt u op de toets [Functieoverz.] tikken om belichting, resolutie, scanformaat en verzendformaat te wijzigen.

Terug naar begin