# DE LIJNDIKTE AANPASSEN

## Overzicht

Met deze functie wordt de gehele lijn dikker of minder dik gemaakt wanneer de afdruklijnen niet duidelijk zijn in CAD of andere speciale applicaties.
Als de gegevens lijnen van verschillende dikte bevatten, kunt u zo nodig alle lijnen op de minimale breedte afdrukken.

- Deze functie is beschikbaar in een Windows-omgeving.
- Printerdriver PCL6 kan gebruikmaken van deze functie.

## Bediening

### Windows

1. #### Klik op het tabblad [Geavanceerd]

2. #### Selecteer een getal in het vervolgkeuzemenu [Instellingen lijndikte]

   - De aanpassing van de lijndikte-eenheid kan worden ingesteld op 'Vaste breedte' of 'Factor'.
     Klik op de knop [Compatibiliteit] en selecteer de eenheid in het menu 'Lijndikte-eenheid'.
   - Als u alle lijngegevens op de minimale lijndikte wilt afdrukken, klikt u op de knop [Compatibiliteit] en vervolgens op het selectievakje [Minimale lijndikte].

Terug naar begin