# LIJST MET SYSTEEMINSTELLINGEN

## Overzicht

Hieronder volgt een lijst van items in de instellingsmodus met de fabrieksinstellingen en beperkingen voor elk item.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.

### TOTAAL AANTAL

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
TOTAAL AANTAL | - | Ja | Ja

### Standaardinstellingen

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Standaardinstellingen
| Ja | Ja
| Klok aanpassen
| Ja | Ja
| Geef de tijdzone aan
| - | Ja | Ja
| Datum- en tijdinstellingen
| - | Ja | Ja
| Synchroniseren met internettijdserver
| Uitschakelen | Ja | Ja
Zomertijdinstelling inschakelen | Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Selecteer instellingtype
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Starttijd
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Eindtijd
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Aanpassing tijd
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
Datumnotatie | Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Keuze Toetsenbord
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja

### Lijst afdrukken (gebruiker)

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Lijst afdrukken (gebruiker)
| Ja | Ja
| Lijst Alle Gebruikersinstellingen
| - | Ja | Ja
| Testpagina Printer
| - | Ja | Ja
| Adreslijst Wordt Verzonden
| - | Ja | Ja
| Lijst van mappen voor documentarchivering
| - | Ja | Ja

### Papierlade-instellingen

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Papierlade-instellingen
| Ja | Ja
| Automatisch schakelen van lade
| Inschakelen | Ja | Ja
| Lade 1
| Normaal, A4 (8-1/2" × 11") | Ja | Ja
| Lade 2
| Normaal, A4 (8-1/2" × 11") | Ja | Ja
| Lade 3
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Lade 4
| Ja | Ja
| Lade 5*1, 2, 3
| Normaal, A4 (8-1/2" × 11")*1 Papiercassette 5-Normaal, A4 (8-1/2" × 11")*2 Papiercassette 5-Normaal, Auto-AB (Auto-Inch)*3 | Ja | Ja
| Lade 6*3
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Lade 7*4
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Lade 8*4
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Handinvoer*5
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Invoegeenheid (bovenste)
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Invoegeenheid (onderste)
| Normaal, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Registratie aangepaste grootte (Omloop)
| Aangepast 1 t/m 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Ja | Ja

*1 Wanneer een lade met grote capaciteit (MX-LC12) is geïnstalleerd
*2 Wanneer een lade met grote capaciteit (MX-LCX3 N) is geïnstalleerd
*3 Wanneer de laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd
*4 Wanneer twee laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd
*5 Als een doorvoerlade is geïnstalleerd.

### Papiertyperegistratie

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Papiertyperegistratie
| - | Ja | Ja

### Faxdata Ontvangen/Doorsturen

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Faxdata Ontvangen/Doorsturen*1, 2
| Ja | Ja
| Internetfaxinstellingen*1
| Ja | Ja
| Start Ontvangst
| - | Ja | Ja
| Handm. Ontvangsttoets op beginscherm
| Inschakelen | Ja | Ja
| Ontvangen gegevens doorsturen
| - | Ja | Ja

*1 Als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd
*2 Als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd

### Printer-Toestand

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Printer-Toestand
| Ja | Ja
| Standaardinstellingen
| Ja | Ja
| Kopieën
| 1 sets kopieën | Ja | Ja
| Afdrukstand
| Staand | Ja | Ja
| Standaard papierformaat
| A4 (8-1/2" × 11") | Ja | Ja
| Standaard uitvoerlade
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Standaard papiersoort
| Normaal papier | Ja | Ja
| Instellingen oorspronkelijke resolutie
| 600 dpi (Hoge kwaliteit) | Ja | Ja
| Afdrukken lege pagina uitschakelen
| Uitschakelen | Ja | Ja
| Lijndikte
| 5 | Ja | Ja
| 2-Zijdige Afdruk
| 1-zijdig | Ja | Ja
| N per vel afdrukken
| 1 pagina's op 1 vel | Ja | Ja
| Passend maken
| Inschakelen | Ja | Ja
| UITVOER
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Ja | Ja
| Afdrukken p. eenheid
| Inschakelen | Ja | Ja
| Scheidingspagina
| Uitgeschak. | Ja | Ja
| Nietpositie
| Uitgeschak. | Ja | Ja
| Perforeren
| Uitschakelen | Ja | Ja
| Vouwen
| Uitschakelen | Ja | Ja
| Niet en vouw
| Binnen | Ja | Ja
| Z-vouw papier-frmt
| Alle ingeschakeld | Ja | Ja
| Lettervouw
| Druk voorkant af: Binnen, Open richting: Rechts open | Ja | Ja
| Harmonica
| Open richting: Rechts open | Ja | Ja
| Dubbele vouw
| Druk voorkant af: Binnen, Open richting: Rechts open | Ja | Ja
| Enkele vouw
| Druk voorkant af: Binnen | Ja | Ja
| Instellingen snijbreedte
| 2,0 mm | Ja | Ja
| SNELBESTAND
| Uitschakelen | Ja | Ja
| PCL-instellingen
| Ja | Ja
| PCL-symbolenset instel.
| PC-8 | Ja | Ja
| PCL-lettertypen instellen
| Intern lettertype, 0: Courier | Ja | Ja
| PCL-regeleindecode
| 0,CR=CR; LF=LF; FF=FF | Ja | Ja
| Breedte A4
| Uitschakelen | Ja | Ja
| PostScript-instellingen
| Ja | Ja
| PS-fouten afdrukken
| Uitschakelen | Ja | Ja
| Binaire verwerking
| Uitschakelen | Ja | Ja

### Beheer Documentarchivering

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Beheer Documentarchivering
| - | Ja | Ja

### Controle USB-apparaat

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Controle USB-apparaat
| - | Ja | Ja
| Herkend apparaat
| - | Ja | Ja
| Driver
| - | Ja | Ja

### Bedieningsinstellingen

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Bedieningsinstellingen
| Nee | Ja
| Vergrote weergavemodus
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Toetsgeluid
| Middel | Nee | Ja
| Toetsaanraakgeluid bij uitgangspunt
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Automatisch Wissen Instellen
| 60 seconden | Nee | Ja
| Timer Annuleren
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Mededelingentijd Instellen
| 6 seconden | Nee | Ja
| Taalinstelling Weergeven
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Standaardweergave-Instellingen
| Beginscherm | Nee | Ja
| Favoriete menu's standaard weergeven
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Actiepaneel als standaard weergeven
| Inschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen van opdrachtprioriteit
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitsch. afdruk via handinvoer
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Wijzig het aantal sets in het display voor taakstatus
| Resterende sets | Nee | Ja
| Instelling Toetsbediening
| 0,0 seconden | Nee | Ja
| Automatische toetsherhaling uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Tijd voor acceptatie van toetsinvoer van lang indrukken
| 0,5 seconden | Nee | Ja
| Intervalinstelling dubbele tik
| 0,5 seconden | Nee | Ja
| Aanpassen van klok uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Kaften/insteekv. modus uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Handmatige afwerking uitsch.
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Toetsenbordprioriteit instellen*1
| Aanraaktoetsenbord | Nee | Ja
| Toon huidige pad in de Systeeminstellingen
| Inschakelen | Nee | Ja
| Schakel link van het huidige pad in
| Inschakelen | Nee | Ja
| Beginwaarde aantal originelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Sorteer 10-cijferig nummer in oplopende volgorde vanaf linksboven
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instelling weergavepatroon
| Patroon 4 | Nee | Ja
| Voorbeeldinstelling
| Nee | Ja
| Inst. beeldcontrole ontvangen gegevens*2
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Standaardlijst/miniatuurweergave
| Nee | Ja
| Fax/I-fax ontvangstgegevens
| Miniatuur | Nee | Ja
| Bestand ophalen van documentarchivering
| Nee | Ja
| Hoofdmap/Snelmap
| Lijst | Nee | Ja
| Aangepaste map
| Lijst | Nee | Ja
| Instellingen bediening op afstand
| Nee | Ja
| Bediening van externe software
| Nee | Ja
| Bedieningsauthoriteit
| Verboden | Nee | Ja
| Wachtw.invoerscherm weergeven
| Tonen in PC en MFP | Nee | Ja
| Bediening vanaf opgegeven pc
| Nee | Ja
| Bedieningsauthoriteit
| Verboden | Nee | Ja
| Hostnaam of IP-adres van PC
| - | Nee | Ja
| Wachtw.invoerscherm weergeven
| Tonen in PC en MFP | Nee | Ja
| Bediening door gebruiker met wachtwoord
| Nee | Ja
| Bedieningsauthoriteit
| Verboden | Nee | Ja
| Wachtw.invoerscherm weergeven
| Tonen in PC en MFP | Nee | Ja
| Cookie-instellingen
| Cookie niet vasthouden | Nee | Ja
| Instelling sjabloon aanraak- toetsenbord
| - | Nee | Ja
| Toetsinstelling aanpassen*3
| - | Nee | Ja
| Instelling voor het beginscherm*3
| - | Nee | Ja

*1 Als een extern toetsenbord is geïnstalleerd
*2 Als de internetfaxuitbreidingskit of faxuitbreidingskit is geïnstalleerd
*3 Deze functie kan niet op het apparaat worden ingesteld. Het kan worden ingesteld in 'Instellingsmodus (webversie)'. (Beheerdersrechten zijn vereist.)

### Apparaatbeheer

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Apparaatbeheer
| Nee | Ja
| Instelling Detectie Formaat Origineel
| Nee | Ja
| Formaatcombinatie detectie origineel
| AB-1 (Inch-1) | Nee | Ja
| Annuleren detectie van glasplaat
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen van documentinvoereenheid
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Invoermodus origineel
| Alle uitgeschakeld | Nee | Ja
| Uitschakelen van duplex
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Cassette met grote capaciteit uitschakelen*1
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Lade-instelling uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Handinvoer uitschakelen*3
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Invoegeenheid uitschakelen*4
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Offset uitschakelen*2
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Nieteenheid uitschakelen*2
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Automatisch Nietapparaat*5
| Inschakelen | Nee | Ja
| Fijn instelling vouw en nietpositie*5
| Alles 0 mm | Nee | Ja
| Zadelsteekpositie aanpassen*6
| 0 | Nee | Ja
| Perforator uitschakelen*7
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen vouw-unit*8
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen van snijmodule*9
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Stapelaar 1 uitschakelen*10
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Stapelaar 2 uitschakelen*11
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instelling Voor Automatische Papierselectie
| Normaal papier | Nee | Ja
| Instelling Stapelaar*10
| Nee | Ja
| Extra instellingen stapelaar*10
| Niet toest | Nee | Ja
| Instelling automatisch overschakelen*11
| Nee | Nee | Ja
| Instelling tandemverbinding
| Nee | Ja
| IP-adres van slavemachine
| 0.0.0.0 | Nee | Ja
| Poortnummer
| 50001 | Nee | Ja
| Hoofdapparaatmodus uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Volgapparaatmodus uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Standaard detecteren in automatische kleurmodus
| 3 (normaal) | Nee | Ja
| Inst. dubbele invoerdetectie
| Inschakelen | Nee | Ja
| Autom. omschakelen van afwerkladen*2
| Inschakelen | Nee | Ja
| Optimalisatie van vaste schijf
| - | Nee | Ja
| Stand fuserreiniging
| - | Nee | Ja
| Reinig modus MC
| - | Nee | Ja
| Instelling fusing-temperatuur
| Nee | Ja
| Papiergewicht
| 60 - 89 g/m2 | Nee | Ja
| Lijstafdruk
| Enkelzijdig | Nee | Ja
| Verminder zwarte strepen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Statusindicatorinstell.*12
| - | Nee | Ja
| Geef waarschuwingsbericht bij opmerken zwarte strepen.
| Uitschakelen | Nee | Ja

*1 Wanneer een lade met grote capaciteit is geïnstalleerd
*2 Als een nietfinisher of finisher is geïnstalleerd
*3 Als de doorvoerlade is geïnstalleerd
*4 Als de invoegeenheid is geïnstalleerd
*5 Als de nietfinisher is geïnstalleerd
*6 Als de nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) is geïnstalleerd
*7 Als de perforatiemodule is geïnstalleerd
*8 Als de vouweenheid is geïnstalleerd
*9 Als de snijmodule is geïnstalleerd
*10 Als de stapeleenheid is geïnstalleerd
*11 Als twee stapeleenheden zijn geïnstalleerd
*12 Als de statusindicator is geïnstalleerd

### Instellingen Kopieerfunctie

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Instellingen Kopieerfunctie
| Nee | Ja
| Instellingen Oorspronkelijke Status
| Nee | Ja
| Papierlade
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Belichtingstype
| Automatisch | Nee | Ja
| Kopieerfactor
| 100% | Nee | Ja
| 2-zijdige kopie
| Enkelzijdig naar enkelzijdig | Nee | Ja
| UITVOER
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Instellingen Kopieerfunctie
| Nee | Ja
| Aanpassing Kopiebelichting
| Glasplaat: 5 (normaal) Origineelinvoer: 5 (normaal) | Nee | Ja
| Instelling Draaien Kopie
| Kopie draaien | Nee | Ja
| Extra vaste-kopieerfactoren toevoegen of veranderen
| - | Nee | Ja
| Maximum aantal kopieën instellen
| 9999 | Nee | Ja
| Standaardinstelling voor de kantlijnverschuiving
| Nee | Ja
| Zijde 1
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Zijde 2
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Standaardbreedte van wisstrook instellen
| Nee | Ja
| Breedte vrije ruimte rand
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Randverwijdering midden
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Kaart Formaat-Instellingen
| Nee | Ja
| Origineelformaat
| X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nee | Ja
| Passend maken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Automatisch nietapparaat*
| Inschakelen | Nee | Ja
| Begininstelling Tabkopie
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Registratie van programma uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakeling handinvoer bij 2-zijdig kopiëren
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Automatische papierselectie uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instelling automatische selectie van papiertoevoerlade
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Registratie van aangepaste afbeelding uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Verzenden tijdens kopiëren uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| 600 dpi × 600 dpi scanmodus voor documentinvoereenheid
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Snel scannen vanaf glasplaat
| Inschakelen | Nee | Ja
| Auto wissen vóór uitvoering kopieertaak
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Automatische kalibratie
| Nee | Ja
| Automatische kalibratie
| - | Nee | Ja

* Als een nietfinisher is geïnstalleerd

### Printerinstellingen

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Printerinstellingen
| Nee | Ja
| Voorwaarde-instellingen
| Nee | Ja
| Kennisgevingspagina niet afdrukken
| Inschakelen | Nee | Ja
| Testpagina niet afdrukken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| A4/Letter-formaat auto veranderen
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Afdrukdichtheid printer
| 3 (normaal) | Nee | Ja
| Doorvoerlade-instellingen*
| Nee | Ja
| Papierformaat herkenning handinvoer inschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Papiersoort herkenning handinvoer inschakelen
| Inschakelen | Nee | Ja
| Handinvoer uitsluiten bij automatische papierselectie
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Opdrachtwachtrijplaatsing
| Inschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen Rechtstreeks afdrukken USB-geheugen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen Rechtstreeks afdrukken netwerkmap
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Verzenden tijdens afdrukken uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Interface-instellingen
| Nee | Ja
| Hexadecimale Dump
| Uitschakelen | Nee | Ja
| I/O-time-out
| 60 seconden | Nee | Ja
| USB-poort inschakelen
| Inschakelen | Nee | Ja
| Omschakeling USB-poortemulatie
| Automatisch | Nee | Ja
| Netwerkpoort inschakelen
| Inschakelen | Nee | Ja
| Omschakeling Netwerk-Poortemulatie
| Automatisch | Nee | Ja
| Methode voor poortomschakeling
| Schakelen aan einde van opdracht | Nee | Ja
| Automatische kalibratie
| - | Nee | Ja

* Als de doorvoerlade is geïnstalleerd

### Instellingen Beeld Verzenden

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Instellingen Beeld Verzenden
| Nee | Ja
| Bedieningsinstellingen
| Nee | Ja
| Standaardinstellingen
| Nee | Ja
| Instellingen enige tijd vasthouden nadat scannen is voltooid.
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Standaardweergave-Instellingen
| E-mailen (faxen wanneer fax is geïnstalleerd) | Nee | Ja
| Standaardselectie adresboek
| Nee | Ja
| Alleen adressen van verzendmodi toepassen
| Inschakelen | Nee | Ja
| Categorie weergegeven als standaard
| Geen | Nee | Ja
| Alle adrestypen weergeven ongeacht momenteel weergegeven modus.
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Adresboek vergroten
| Inschakelen | Nee | Ja
| Afdrukstand
| Staand | Nee | Ja
| Instelling oorspronkelijke resolutie
| Nee | Ja
| Scannen
| Ingest. resolutie toepassen bij opslag: uitgeschakeld, 200 × 200 dpi | Nee | Ja
| E-mail
| Ingest. resolutie toepassen bij opslag: uitgeschakeld, 200 × 200 dpi | Nee | Ja
| Internetfax*1
| Ingest. resolutie toepassen bij opslag: uitgeschakeld, 200 × 100 dpi | Nee | Ja
| Faxen*2
| Ingest. resolutie toepassen bij opslag: uitgeschakeld, Standaard | Nee | Ja
| Standaardbelichtingsinstellingen
| Automatisch | Nee | Ja
| Standaardorigineelafbeeldingstype
| Tekst | Nee | Ja
| Scherpte
| 3 (normaal) | Nee | Ja
| Contrast
| 3 (normaal) | Nee | Ja
| Dezelfde afbeelding verzenden als in fax-/I-faxmodus is verzonden
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Volg adrestoets invoeren bij distributie-instel.
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Geluid bij voltooide scan
| Middel | Nee | Ja
| Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Standaardverificatiestempel*3
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Standaardbreedte van wisstrook instellen
| Nee | Ja
| Breedte vrije ruimte rand
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Randverwijdering midden
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Door tijd opgegeven uitvoer van ontvangen gegevens
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instellingen in-/uitschakelen
| Nee | Ja
| Instel. voor deactiveren van registratie
| Nee | Ja
| Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Reg.van bestemming op webpage uitschak.*4
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Alle programma-itemregistratie uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Registratie van geheugenvak uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Bestemmingsregistratie voor Globaal Adres Zoeken uitschakelen*4
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Registratie door middel van Network Scanner Tool*4
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen van doorsturen via netwerk
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instel. voor deactiveren van verzending
| Nee | Ja
| [Opn. verzenden] uitschakelen in fax/scan modus
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Selecteren uit adresboek uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Directe invoer uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| PC-I-Fax-verzending uitschakelen*1
| Uitschakelen | Nee | Ja
| PC-Fax-verzending uitschakelen*4
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Eigen naam en bestemming instellen
| Nee | Ja
| Registratie zendergegevens
| - | Nee | Ja
| Registratie van eigen naam selecteren
| - | Nee | Ja
| Scaninstellingen
| Nee | Ja
| Scaninstellingen
| Nee | Ja
| Standaard Afzender Instellen
| - | Nee | Ja
| Standaardinstellingen kleurmodus
| Nee | Ja
| Scanner algemeen
| (Geen item)
| Automatisch | Nee | Ja
| (Geen item)
| Grijstinten | Nee | Ja
| Wijzigen Z/W-instelling in automodus uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Voor alle e-mails
| (Geen item)
| Automatisch | Nee | Ja
| (Geen item)
| Grijstinten | Nee | Ja
| Wijzigen Z/W-instelling in automodus uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instelling Oorspronkelijke Bestandsindeling
| Scanner algemeen
| Nee | Ja
| Bestand indeling
| PDF | Nee | Ja
| Zwart-wit
| MMR (G4) | Nee | Ja
| Kleur/Grijswaarden
| Middel | Nee | Ja
| Nadruk zw. letter
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Opgegeven pagina's per bestand
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Aantal pagina's
| 1 | Nee | Ja
| E-mail
| Nee | Ja
| Bestand indeling
| PDF | Nee | Ja
| Zwart-wit
| MMR (G4) | Nee | Ja
| Kleur/Grijswaarden
| Middel | Nee | Ja
| Opgegeven pagina's per bestand
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Aantal pagina's
| 1 | Nee | Ja
| Compressiemodus bij distributie
| Nee | Ja
| Zwart-wit
| MH (G3) | Nee | Ja
| Kleur/Grijswaarden
| Middel | Nee | Ja
| Nadruk zw. letter
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instelling van maximum aantal verzenddata
| Onbeperkt | Nee | Ja
| Instelling van maximum aantal verzenddata (E-Mail) (FTP/Bureaublad/Netwerkmap)
| Onbeperkt | Nee | Ja
| Bcc-Instelling
| Nee | Ja
| Bcc inschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Bcc-adres weergeven in het opdrachtstatusscherm
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Scanfunctie uitschakelen
| Nee | Ja
| PC-scan
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instelling standaard adres
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Internetfaxinstellingen*1
| Nee | Ja
| Standaardinstellingen
| Nee | Ja
| Afdrukken automatisch reactiveren
| Inschakelen | Nee | Ja
| Compressie-instelling
| MH (G3) | Nee | Ja
| Instelling luidsprekervolume
| Nee | Ja
| Ontvangstsignaal
| Middel | Nee | Ja
| Communicatiefoutsignaal
| Middel | Nee | Ja
| Origineel afdrukken op transactierapport
| Alleen foutrapport afdrukken | Nee | Ja
| Instelling Afdrukken Transactierapport
| Nee | Ja
| Enkele verzending
| Alleen foutrapport afdrukken | Nee | Ja
| Distribueren
| Volledig rapport afdrukken | Nee | Ja
| Ontvangen
| Geen Afgedrukt Rapport | Nee | Ja
| Instelling Afdrukken Activiteitenrapport
| Nee | Ja
| Automatisch afdrukken bij vol geheugen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Dagelijks afdrukken op opgegeven tijd
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Platte Tekst Afdrukken Instelling Selecteren
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instellingen verzenden
| Nee | Ja
| I-Fax ontvangstrapport aan/uit instelling
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Time-out Aanvraag I-Fax ontvangstrapport instellen
| 1 uur | Nee | Ja
| Aantal malen opnieuw zenden bij ontvangstfout
| 2 maal | Nee | Ja
| Instelling van maximum aantal verzenddata
| Onbeperkt | Nee | Ja
| Instelling Verzenden Draaiing
| Alle ingeschakeld | Nee | Ja
| Paginanummer afdrukken bij ontvanger
| Inschakelen | Nee | Ja
| Opnieuw oproepen indien bezet
| Opnieuw oproepen. Aantal keren: 2, interval: 3 minuten | Nee | Ja
| Opnieuw bellen bij communicatiefout
| Opnieuw oproepen. Aantal keren: 2, interval: 3 minuten | Nee | Ja
| Ontvangstinstellingen
| Nee | Ja
| Instelling Reductie Automatische Ontvangst
| Inschakelen | Nee | Ja
| Instelling duplexontvangst
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Adres voor doorsturen gegevens instellen
| - | Nee | Ja
| Directe SMTP
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Hostnaam of IP-adres toevoegen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Hostnaam of IP-adres
| - | Nee | Ja
| Letter-formaat RX verkleind afdrukken *5
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Ontvangstdatum/-tijd afdrukken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| A3 RX verkleinen *5
| Inschakelen | Nee | Ja
| Instelling time-out POP3-communicatie
| 60 seconden | Nee | Ja
| Instelling van interval ontvangstcontrole
| 5 min. | Nee | Ja
| Faxuitvoerinstellingen
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Aantal afdrukken
| - | Nee | Ja
| Nietinstellingen
| - | Nee | Ja
| Vouwafmetinginstelling*2
| - | Nee | Ja
| Inst. toestaan/weigeren mail of dom.naam
| Nee | Ja
| Inst. toestaan/weigeren mail of dom.naam
| Alle ongeldig | Nee | Ja

*1 Als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd
*2 Als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd
*3 Als de verificatiestempeleenheid is geïnstalleerd
*4 Als de netwerkverbinding is ingeschakeld
*5 Deze functie is in sommige landen en regio's niet beschikbaar

### Instellingen documentarchivering

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Instellingen documentarchivering
| Nee | Ja
| Instellingen Standaardmodus
| Gedeelde Modus | Nee | Ja
| Instelling Sorteermethode
| Datum | Nee | Ja
| Instelling beheerdersbevoegdheid
| Nee | Ja
| Bestand Verwijderen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Map Verwijderen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Wachtwoord wijzigen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Alle snelbestanden wissen
| Nee | Ja
| Nu verwijderen
| - | Nee | Ja
| Snelbestanden verwijderen tijdens het opstarten
| Inschakelen | Nee | Ja
| Afdrukstand
| Staand | Nee | Ja
| Standaardinstellingen kleurmodus
| Automatisch | Nee | Ja
| Standaardbelichtingsinstellingen
| Automatisch | Nee | Ja
| Standaardorigineelafbeeldingstype
| Tekst | Nee | Ja
| Instellingen oorspronkelijke resolutie
| 600 × 600 dpi | Nee | Ja
| Geluid bij voltooide scan
| Middel | Nee | Ja
| Standaard uitvoerlade
| Hangt af van de configuratie van het apparaat | Nee | Ja
| Tekst/stempel afdrukken bij opnieuw afdrukken uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Batch-afdrukinstellingen
| Nee | Ja
| Optie [Alle gebr.] niet toegest.
| Inschakelen | Nee | Ja
| Optie [Gebr. Onbekend] niet toegest.
| Inschakelen | Nee | Ja
| Standaardbreedte van wisstrook instellen
| Nee | Ja
| Breedte vrije ruimte rand
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Randverwijdering midden
| 10 mm (1/2") | Nee | Ja
| Kaart Formaat-Instellingen
| Nee | Ja
| Origineelformaat
| X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nee | Ja
| Aanp. aan opslagformaat
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Inst. opslaan/verwijderen na afdrukken
| Opslaan | Nee | Ja
| Instelling voor scannen naar extern geheugenapparaat
| Nee | Ja
| Standaardinstellingen kleurmodus
| Automatisch | Nee | Ja
| Instelling Oorspronkelijke Bestandsindeling
| PDF | Nee | Ja
| Zwart-wit
| MMR (G4) | Nee | Ja
| Kleur/Grijswaarden
| Nee | Ja
| Comp.factor
| Middel | Nee | Ja
| Nadruk zw. letter
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Opgegeven pagina's per bestand
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Standaardbelichtingsinstellingen
| Automatisch | Nee | Ja
| Standaardorigineelafbeeldingstype
| Tekst | Nee | Ja
| Instellingen oorspronkelijke resolutie
| 200 × 200 dpi | Nee | Ja
| Opslag op extern geheugenapparaat uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Standaardinstelling van PDF-indeling voor surfen op pc
| Nee | Ja
| Zwart-wit
| Nee | Ja
| Compressiemodus
| MMR (G4) | Nee | Ja
| Kleur/Grijswaarden
| Nee | Ja
| Comp.factor
| Middel | Nee | Ja
| Kopiëren
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Resolutie toepassen bij uitvoering van taak
| Uitschakelen | Nee | Ja
| PRINTER
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Resolutie toepassen bij uitvoering van taak
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Scan naar
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Resolutie toepassen bij uitvoering van taak
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Internetfax
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Resolutie toepassen bij uitvoering van taak
| Uitschakelen | Nee | Ja
| FAXEN
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Resolutie toepassen bij uitvoering van taak
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Scannen naar schijf
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Resolutie toepassen bij uitvoering van taak
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Opties documentuitvoer
| Nee | Ja
| Afdrukken
| Nee | Ja
| Kopiëren
| Inschakelen | Nee | Ja
| PRINTER
| Inschakelen | Nee | Ja
| Scan verzenden
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Internetfax verzenden (inclusief PC-I-Fax) *1
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Fax verzenden (inclusief PC-Fax)*2
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Scannen naar schijf
| Inschakelen | Nee | Ja
| Scan verzenden
| Nee | Ja
| Kopiëren
| Uitschakelen | Nee | Ja
| PRINTER
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Scan verzenden
| Inschakelen | Nee | Ja
| Internetfax verzenden (inclusief PC-I-Fax) *1
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Fax verzenden (inclusief PC-Fax)*2
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Scannen naar schijf
| Inschakelen | Nee | Ja
| Internetfax verzenden*1
| Nee | Ja
| Kopiëren
| Uitschakelen | Nee | Ja
| PRINTER
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Scan verzenden
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Internetfax verzenden (inclusief PC-I-Fax) *1
| Inschakelen | Nee | Ja
| Fax verzenden (inclusief PC-Fax)*2
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Scannen naar schijf
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Fax verzenden*2
| Nee | Ja
| Kopiëren
| Uitschakelen | Nee | Ja
| PRINTER
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Scan verzenden
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Internetfax verzenden (inclusief PC-I-Fax) *1
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Fax verzenden (inclusief PC-Fax)*2
| Inschakelen | Nee | Ja
| Scannen naar schijf
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Automatisch verwijderen van bestandsinstellingen
| Alle ongeldig | Nee | Ja

*1 Als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd
*2 Als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd

### Lijst afdrukken (beheerder)

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Lijst afdrukken (beheerder)
| Nee | Ja
| Lijst beheerdersinstellingen
| - | Nee | Ja
| Activiteitenrapport voor beeldverzending
| - | Nee | Ja
| Lijst met ontvangen/doorgestuurde gegevens
| - | Nee | Ja
| Lijst met webinstellingen*1
| - | Nee | Ja
| Lijst met metadatasets*2
| - | Nee | Ja

*1 Als het netwerk is ingeschakeld
*2 Als de applicatiecommunicatiemodule is geïnstalleerd

### Sharp OSA-instellingen

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Sharp OSA-instellingen
| Nee | Ja
| Instellingen extern account*1
| Nee | Ja
| Extern accountbeheer
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Authenticatie door externe server inschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instellingen USB-driver*2
| Nee | Ja
| Extern toetsenbord
| Interne driver gebruiken | Nee | Ja
| Card-lezer/schrijver
| Interne driver gebruiken | Nee | Ja
| USB-geheugen
| Interne driver gebruiken | Nee | Ja
| Encryptieniveau
| Geen | Nee | Ja
| Voorkeur taakprioriteit
| - | Nee | Ja

*1 Als een module voor externe accounts is geïnstalleerd
*2 Als een module voor externe accounts of applicatiecommunicatiemodule is geïnstalleerd

### Instellingen in-/uitschakelen

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| INSTELLINGEN INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN
| Nee | Ja
| Printer-Toestand
| Nee | Ja
| Afdrukken lege pagina uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Gebruikersbediening
| Nee | Ja
| Afdrukken door ongeldige gebruiker uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Bedieningsinstellingen
| Nee | Ja
| Timer voor automatisch wissen annuleren
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen van opdrachtprioriteit
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitsch. afdruk via handinvoer
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Automatische toetsherhaling uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Aanpassen van klok uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Kaften/insteekv. modus uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Handmatige afwerking uitsch.*1
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Apparaatbeheer
| Nee | Ja
| Uitschakelen van documentinvoereenheid
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen van duplex
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Cassette met grote capaciteit uitschakelen*2
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Lade-instelling uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Handinvoer uitschakelen*3
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Invoegeenheid uitschakelen*1
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Offset uitschakelen*4
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Nieteenheid uitschakelen*4
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Perforator uitschakelen*5
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen vouw-unit*6
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen van snijmodule*7
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Stapelaar 1 uitschakelen*8
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Stapelaar 2 uitschakelen*9
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Hoofdapparaatmodus uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Volgapparaatmodus uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instellingen Kopieerfunctie
| Nee | Ja
| Registratie van programma uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakeling handinvoer bij 2-zijdig kopiëren
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Automatische papierselectie uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Registratie van aangepaste afbeelding uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Verzenden tijdens kopiëren uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Printerinstellingen
| Nee | Ja
| Kennisgevingspagina niet afdrukken
| Inschakelen | Nee | Ja
| Testpagina niet afdrukken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Handinvoer uitsluiten bij automatische papierselectie
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen Rechtstreeks afdrukken USB-geheugen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen Rechtstreeks afdrukken netwerkmap
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Verzenden tijdens afdrukken uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instellingen Beeld Verzenden
| Nee | Ja
| Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Faxdistributie uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instel. voor deactiveren van registratie
| Nee | Ja
| Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Reg.van bestemming op webpage uitschak.*10
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Registratie van programma uitschakelen
| Nee | Ja
| Alle programma-itemregistratie uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Registratie van geheugenvak uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Bestemmingsregistratie voor Globaal Adres Zoeken uitschakelen*10
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Registratie door middel van Network Scanner Tools*10
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Uitschakelen van doorsturen via netwerk*10
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instel. voor deactiveren van verzending
| Nee | Ja
| [Opn. verzenden] uitschakelen in fax/scan modus
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Selecteren uit adresboek uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| Directe invoer uitschakelen
| Alle ongeldig | Nee | Ja
| PC-I-Fax-verzending uitschakelen*11
| Uitschakelen | Nee | Ja
| PC-Fax-verzending uitschakelen*12
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Scanfunctie uitschakelen
| Nee | Ja
| PC-scan
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instellingen documentarchivering
| Nee | Ja
| Tekst/stempel afdrukken bij opnieuw afdrukken uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Batch-afdrukinstellingen
| Nee | Ja
| Optie [Alle gebr.] niet toegest.
| Inschakelen | Nee | Ja
| Optie [Gebr. Onbekend] niet toegest.
| Inschakelen | Nee | Ja
| Opslag op extern geheugenapparaat uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Webbrowserinstellingen*13
| Nee | Ja
| URL-invoer uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Extra bewerking van favoriet uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Registreren/bewerken van beginpagina uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Afdrukken vanuit webbrowser uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Weergave van geschiedenis uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Beveiligingsinstellingen
| Nee | Ja
| Instelling Verborgen patroon afdrukken
| Nee | Ja
| Directe invoer uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja

*1 Als de invoegeenheid is geïnstalleerd
*2 Wanneer een lade met grote capaciteit is geïnstalleerd
*3 Als de doorvoerlade is geïnstalleerd
*4 Als een nietfinisher of finisher is geïnstalleerd
*5 Als de perforatiemodule is geïnstalleerd
*6 Als de vouweenheid is geïnstalleerd
*7 Als de snijmodule is geïnstalleerd
*8 Als de stapeleenheid is geïnstalleerd
*9 Als twee stapeleenheden zijn geïnstalleerd
*10 Als de netwerkverbinding is ingeschakeld
*11 Als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd
*12 Als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd
*13 Als de webbrowseruitbreidingskit is geïnstalleerd

### GEGEVENSBACK-UP

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| GEGEVENSBACK-UP
| Nee | Ja
| Opslag-backup
| - | Nee | Ja
| Apparaat kopiëren
| - | Nee | Ja
| Adresboek doorsturen
| - | Nee | Ja

### Productcode

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| PRODUCTCODE*
| Nee | Ja
| Serienummer
| - | Nee | Ja
| Barcode-lettertypekit
| - | Nee | Ja
| Internetfaxuitbreidingskit
| - | Nee | Ja
| Status- en waarschuwings- bericht via e-mail
| - | Nee | Ja
| Applicatie-integratiemodule
| - | Nee | Ja
| Applicatiecommunicatiemodule
| - | Nee | Ja
| Module voor externe accounts
| - | Nee | Ja
| XPS-uitbreidingskit
| - | Nee | Ja
| Webbrowser-uitbreidingskit
| - | Nee | Ja

* Afhankelijk van de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.

### Systeeminstellingen opslaan/oproepen

G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Systeeminstellingen opslaan/oproepen
| Nee | Ja
| Fabrieksinstellingen Herstellen
| - | Nee | Ja
| Huidige Configuratie Opslaan
| - | Nee | Ja
| Configuratie Herstellen
| - | Nee | Ja

Terug naar begin