# FAXDATA ONTVANGEN/DOORSTUREN - FAXFUNCTIES

## Faxdata Ontvangen/Doorsturen

In dit gedeelte worden de instellingen voor het ontvangen en doorsturen van faxen uitgelegd.

### Faxinstellingen

Item | Beschrijving
--- | ---
Ontvangstinstellingen | Stel de methode voor faxontvangst in. Automatische Ontvangst: wanneer een oproep binnenkomt, geeft het apparaat een beltoon weer, waarna automatisch de fax wordt ontvangen. Handmatige Ontvangst: deze functie kunt u alleen gebruiken wanneer een bestaande extra telefoon is aangesloten op het apparaat. U kunt eerst de telefoon beantwoorden en daarna een fax handmatig ontvangen.
Meer sets printen | Geef aan of wel of niet twee of meerdere kopieën van ontvangen faxen moeten worden afgedrukt. Het aantal kopieën kan worden ingesteld via 'Faxuitvoerinstellingen'.
Nieten | Geef aan of het nieten wel of niet moet worden uitgevoerd. (Alleen wanneer een afwerkingseenheid is geïnstalleerd) Een inbindstijl kan worden ingesteld via 'Faxuitvoerinstellingen'.
Vouwen | Geef aan of het papier wel of niet moet worden gevouwen. (Alleen als de vouweenheid is geïnstalleerd)
Ontvangen gegevens doorsturen | Wanneer het apparaat niet kan afdrukken omdat het papier of de inkt op is, kunnen ontvangen faxen worden doorgestuurd naar een ander, eerder opgeslagen faxapparaat.

- Als 'Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens' is ingeschakeld, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Voer het correcte wachtwoord in met de cijfertoetsen.
- Als sommige pagina's van een fax die wordt doorgestuurd al zijn afgedrukt, worden alleen de niet afgedrukte pagina's doorgestuurd.
- Een doorgestuurde fax wordt een faxverzendopdracht. Als verzending niet plaatsvindt omdat de verzending is geannuleerd of er een fout is opgetreden, blijft de fax in het geheugen staan totdat deze kan worden afgedrukt.
- Alle ontvangen faxen worden doorgestuurd. De ontvangen gegevens die in het vertrouwelijke geheugenvak met F-code zijn opgeslagen, worden niet doorgestuurd.
- Zie 'Telefoonnummer voor doorsturen gegevens instellen' in de instellingsmodus voor de registratie van bestemmingsnummers.

Als er geen doorstuurgegevens zijn of als de bestemming niet is geregistreerd, worden geen gegevens doorgestuurd.
Terug naar begin