# DE GLASPLAAT GEBRUIKEN OM EEN FAX TE VERZENDEN IN GEHEUGENTRANSMISSIEMODUS

## Overzicht

Het opslaan van gescande originelen in het geheugen van het apparaat voordat deze worden verzonden wordt 'Geheugen TX' (geheugentransmissie) genoemd.
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het origineel dat op de glasplaat is geplaatst kunt scannen en gegevens kunt verzenden via de geheugentransmissiefunctie.

- Als er al een faxverzending actief is op het moment dat een geheugentransmissie wordt uitgevoerd, wordt de fax verzonden zodra de huidige opdracht is voltooid.
- Als het geheugen vol raakt terwijl de originelen gescand worden, wordt een bericht getoond en wordt de verzending geannuleerd.

## Bediening

1. #### Originelen op de glasplaat plaatsen

   - GLASPLAAT

2. #### Geef het faxnummer van de bestemming op

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   U kunt een origineel met meerdere pagina's faxen door de stappen voor het plaatsen en scannen van het origineel te herhalen.
   Er kan zo nodig op de toets [Functieoverz.] worden getikt om belichting, resolutie, scanformaat en verzendformaat voor elke gescande pagina van de originelen te wijzigen. Als '2-in-1' of 'Kaart Formaat' is geselecteerd bij Overige, kan echter alleen de belichting worden gewijzigd wanneer er een even genummerde pagina van het origineel wordt gescand.

4. #### Tik op de toets [Lezen Klaar]

   Er wordt een pieptoon afgegeven.
   Open de automatische documentinvoereenheid en verwijder het origineel.

   Wanneer het scannen is voltooid, worden het bericht 'Opdracht opgeslagen' en het nummer voor de opdrachtregeling weergegeven. Dit nummer wordt vastgelegd in het transactierapport en het rapport over beeldverzendactiviteiten en kan worden gebruikt voor het controleren van faxopdrachten.
   - ACTIVITEITENRAPPORTEN BEELD VERZENDEN AFDRUKKEN

   ###### Verzending annuleren:

   Tik op de toets [CA] om de opdracht te stoppen voordat u op de toets [Lezen Klaar] tikt.

Terug naar begin