# EEN EXTERNE TELEFOON AANSLUITEN

## Overzicht

U kunt een externe telefoonlijn op uw apparaat aansluiten.
U kunt deze gebruiken als telefoon en voor het ontvangen van een fax op uw apparaat. Sluit de telefoon aan zoals hieronder wordt aangegeven. U kunt bijvoorbeeld bellen met de bestaande telefoon, een gesprek met de persoon aan de andere kant van de lijn voeren en vervolgens op de toets [Start] drukken om een geplaatst origineel naar die persoon te faxen. U kunt ook op de toets [Start] drukken als geen origineel is geplaatst om een fax te ontvangen. Nadat u een externe telefoon hebt aangesloten, configureert u 'Instelling Externe Telefoon' in 'Instellingsmodus'.

Schakel de functie 'Automatisch Wijzigen Tel/Fax' in. Dit is handig als u de telefoon- of faxfunctie automatisch wilt laten selecteren op basis van wie belt.

- U kunt geen fax verzenden via uw telefoon.
- U kunt een telefoon via een modulestekker op uw apparaat aansluiten. U moet ook gebruikmaken van een tweeaderige kabel om een telefoon aan te sluiten. Als een ander type kabel wordt gebruikt, werkt de telefoon mogelijk niet naar behoren.
- Als u een probleem hebt met de kabelaansluiting, neemt u contact op met uw leverancier of erkend servicebedrijf.

Terug naar begin