# FINISHER (VOOR NIETEN VAN 50 VELLEN)

## Overzicht

Deze bevat de staffelfunctie waarmee papier wordt gesorteerd en elke set verschoven wordt uitgevoerd en de nietsorteerfunctie waarmee elke set afdrukken wordt geniet.
Als u een optionele perforatiemodule installeert, kunt u afgedrukt papier perforeren.
De finisher (voor het nieten van 50 vellen) kan alleen worden geïnstalleerd op de MX-M904.

### Functienamen

Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Uitvoerlade
Geniete en gestaffelde uitvoer wordt naar deze lade uitgevoerd.
De lade is uitschuifbaar. Trek de lade uit voor afdrukken op papier van een groot formaat (formaten A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" en 8-1/2" × 13").
×
Voorkaft
Open deze klep om de nietcartridge te vervangen of vastgelopen nietjes te verwijderen.

- Plaats geen zware voorwerpen op de finisher en pas geen neerwaartse druk uit op de finisher (voor het nieten van 50 vellen).
- Wees voorzichtig bij het inschakelen van de voeding en terwijl het apparaat afdrukt, aangezien de lade op en neer kan bewegen.
- Een finisher (voor het nieten van 50 vellen) kan niet tegelijk met een nietfinisher worden geïnstalleerd.

### Verbruiksgoederen

Voor de finisher (voor het nieten van 50 vellen) is de volgende nietcartridge vereist:
Nietcartridge (ca. 5.000 nietjes per nietcartridge × drie cartridges) AR-SC2

### De cartridge vervangen

Wanneer de nietcartridge geen nietjes meer heeft, wordt een bericht weergegeven op het bedieningspaneel. Volg de bedieningsprocedure om de nietcartridge te vervangen.

1. #### Open de klep

2. #### Trek de eenheid naar buiten

   Trek de eenheid rustig naar buiten totdat deze niet meer verder gaat.

3. #### Verwijder het nietjesmagazijn

   Pak het groene deel van het nietjesmagazijn en trek het magazijn omlaag.

4. #### Ontgrendel de klep van het nietjesmagazijn

   Houd het nietjesmagazijn aan beide zijden vast en trek de boveneenheid omhoog.

   Wanneer er nog nietjes aanwezig zijn, is ontgrendelen niet mogelijk.

5. #### Verwijder de nietcartridge

6. #### Installeer een nieuwe nietcartridge

   Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.

   Verwijder de afdichting pas van de cartridge wanneer de cartridge in het magazijn is geplaatst.

7. #### Duw het nietjesmagazijn stevig terug naar binnen

8. #### Trek de afdichting die de nietjes op hun plaats houdt recht naar buiten

9. #### Plaats het nietjesmagazijn

   Duw het nietjesmagazijn naar binnen totdat het vastklikt.

10. #### Duw de nieteenheid naar binnen

11. #### Sluit de klep

Terug naar begin