# DIRECTE SMTP GEBRUIKEN

## Overzicht

Het apparaat ondersteunt Direct SMTP, waarmee u rechtstreeks Internetfaxen binnen uw bedrijf kunt versturen zonder een mailserver te gebruiken. Zie de volgende items voor de procedure voor het opslaan van een direct SMTP-adres in het adresboek.

- ADRESSEN OPSLAAN VIA DIRECTE INVOER
- ADRESSEN OPSLAAN VIA GLOBAAL ADRES ZOEKEN
- ADRESSEN OPSLAAN UIT VERZENDLOGBOEKEN VAN FAX OF AFBEELDING
- GROEPEN OPSLAAN

Als de bestemming bezet is of als er een communicatiefout optreedt, wacht het apparaat even voordat automatisch nog een keer wordt verzonden.

### Als een bestemming bezet is:

Als de bestemming bezet is, wacht het apparaat even voordat automatisch nog een keer wordt verzonden.

###### Verzending annuleren:

Doe dit vanuit het opdrachtstatusscherm.

- DE OPDRACHTEN DIE MOMENTEEL BEZIG ZIJN MET COMMUNICEREN OF GERESERVEERDE OPDRACHTEN ANNULEREN

###### De intervallen waarmee de fax opnieuw wordt verzonden en het aantal pogingen om opnieuw te verzenden instellen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' → [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Internet Faxinstellingen] → [Verzendinstellingen] → [Opnieuw oproepen indien bezet].

### Als er een communicatiefout optreedt:

Als zich een communicatiefout voordoet of het andere faxapparaat de oproep niet binnen een vooraf ingestelde tijd beantwoordt, zal er na een vooraf ingestelde tijdsinterval automatisch opnieuw een verbindingspoging worden gedaan.

###### Verzending annuleren:

Doe dit vanuit het opdrachtstatusscherm.

- DE OPDRACHTEN DIE MOMENTEEL BEZIG ZIJN MET COMMUNICEREN OF GERESERVEERDE OPDRACHTEN ANNULEREN

###### De intervallen waarmee de fax opnieuw wordt verzonden en het aantal pogingen om opnieuw te verzenden instellen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Internet Faxinstellingen] → [Verzendinstellingen] → [Opnieuw bellen indien communicatiefout].
Terug naar begin