# KIEZEN VOOR F-CODECOMMUNICATIE

## Overzicht

Als u F-codecommunicatie gebruikt, kiest u het faxnummer van het andere apparaat en de F-code (die bestaat uit het subadres en de pascode). Controleer eerst de F-code (het subadres en de pascode) die is ingesteld in het geheugenvak van het andere apparaat. Registreer tevens de F-code (het subadres en de pascode) in de kiesnummers voor snelkeuzetoetsen en groepen voor uw eigen gemak.

###### De kiesfuncties van dit apparaat

Wanneer u een van de volgende functies voor F-codecommunicatie gebruikt, kiest u het lijnnummer van het andere apparaat.

- Vertrouwelijke verzending met F-code
- Navraagontvangst met F-code
- Relayontvangstverzending met F-code

###### De kiesfuncties van het andere apparaat

Als uw apparaat wordt gekozen door het andere apparaat, worden de volgende F-codecommunicatiefuncties gebruikt.

- Vertrouwelijke ontvangst met F-code
- Navraaggeheugen met F-code
- Relayontvangst-/distributieverzending met F-code

Als geen pascode is ingesteld op het doelapparaat, kunt u het lijnnummer kiezen zonder pascode.
U kunt de F-codecommunicatie (subadres en pascode) niet gebruiken wanneer de luidspreker wordt gebruikt om het nummer te kiezen.

###### Het kiesnummer voor snelkeuzetoetsen of groepen registreren of wijzigen:

Selecteer in 'Instellingsmodus' [Adresboek].
Terug naar begin