================================================================== 
 
              SHARP PRINTERSTUURPROGRAMMA LEESMIJ-BESTAND 
 
================================================================== 

Dank u voor de aankoop van dit product. 
Dit document bevat informatie over belangrijke zaken die 
gecontroleerd moeten worden voordat het printerstuurprogramma 
wordt geïnstalleerd. 
Lees dit document zorgvuldig door voordat u doorgaat met de 
installatie. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                      Compatibele modellen 
 
----------------------------------------------------------------- 

Dit README-bestand geldt voor de volgende modellen. 

SHARP MX-M350N/M450N/M350U/M450U 

----------------------------------------------------------------- 
 
                          Printerkabels 
 
----------------------------------------------------------------- 

Bij dit apparaat wordt geen printerkabel geleverd. Gebruik een 
USB kabel of een afgeschermde bidirectionele parallelkabel (welke 
voldoet aan IEEE 1284) en welke niet langer is dan 3 m. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                 Compatibele besturingssystemen 
 
----------------------------------------------------------------- 

PCL5e stuurprogramma:     Microsoft Windows 98 
                          Microsoft Windows Me 
                          Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 of later) 
                          Microsoft Windows 2000 
                          Microsoft Windows XP 
                          Microsoft Windows Server 2003 

PCL6 stuurprogramma:      Microsoft Windows 98 
                          Microsoft Windows Me 
                          Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 of later) 
                          Microsoft Windows 2000 
                          Microsoft Windows XP 
                          Microsoft Windows Server 2003 

PS stuurprogramma:        Microsoft Windows 98 
                          Microsoft Windows Me 
                          Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 of later) 
                          Microsoft Windows 2000 
                          Microsoft Windows XP 
                          Microsoft Windows Server 2003 

PS PPD stuurprogramma:    Microsoft Windows 98 
                          Microsoft Windows Me 
                          Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 of later) 
                          Microsoft Windows 2000 
                          Microsoft Windows XP 
                          Microsoft Windows Server 2003 

*De software voor Windows NT 4.0 staat niet op de CD-ROM. 
 Download de software van Sharps website en installeer die op uw PC. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Tips 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Wanneer u een nieuwe versie van het printerstuurprogramma 
  installeert, moet u eerst de oude versie van het 
  printerstuurprogramma verwijderen. 
  Als u dit niet doet, kan het zijn dat het 
  printerstuurprogramma niet goed functioneert. 

- Probeer voor zover mogelijk de meeste recente versies van 
  softwaretoepassingen te gebruiken welke compatibel zijn met het 
  gebruikte besturingssysteem. 
  Het is mogelijk dat een document dat gecreëerd is op een oude 
  versie van een softwaretoepassing niet correct kan worden 
  afgedrukt als dit met een nieuwere versie van de software wordt 
  afgedrukt. Probeer in dit geval het document met gebruik van de 
  nieuwe versie vast te leggen en dit vervolgens af te drukken. 

- Wanneer u met een bepaald printerstuurprogramma niet goed kunt 
  afdrukken, kan het zijn dat het afdrukken beter gaat met een 
  ander printerstuurprogramma. 
  Dit zijn de kenmerken van de verschillende 
  printerstuurprogramma's: 
  - PCL printerstuurprogramma 
      Voor afdrukken met hoge snelheid. 
  - PostScript printerstuurprogramma 
      Voor hoogwaardige reproductie van afbeeldingen zoals 
      afbeeldingen met een hoge resolutie. 
  - PostScript PPD printerstuurprogramma 
      Bepaalde applicaties kunnen alleen afdrukken met het PPD 
      printerstuurprogramma. 

- Wanneer u het Windows PCL6 printerstuurprogramma gebruikt en 
  te maken krijgt met afdrukproblemen, kunt u in plaats daarvan 
  het Windows PCL5e printerstuurprogramma gebruiken. 

- Tekens, lijnen, opvuleffecten of patronen in felle kleuren 
  (geel, lichtblauw, enz.) worden mogelijk niet afgedrukt. 
  Probeer in dit geval het volgende: 

 (A) Tekst die enkel bestaat uit tekens/lijnen/opvuleffecten/patronen 
     gemaakt met CAD-software: 
     Schakel het selectievakje "Text to Black" (Tekst naar zwart) of 
     "Vector to Black" (Vector naar zwart) in op het tabblad "Advanced" 
     (Geavanceerd) vóór het afdrukken. 
     (In dit geval zullen de gedeelten waarbij foto's, gekleurde 
     lettertekens en lijnen overlappen alle in zwart worden 
     afgedrukt.) 

 (B) Tekst welke foto's, gekleurde lettertekens en lijnen bevat: 
     Probeer de "Helderheid" instelling te verminderen in het 
     "Beeldafstelling" dialoogvenster dat verschijnt wanneer u de 
     "Beeldafstelling" toets in de "Geavanceerd" tab selecteert. 
     (Hierdoor zal de helderheid van de afgedrukte afbeelding in 
     zijn geheel veranderd worden.) 

 (C) Overige gevallen 
     Als u bovenstaande aanwijzingen heeft geprobeerd en nog  
     steeds niet het gewenste afdrukresultaat heeft verkregen, de 
     kleur van het letterteken of de lijn donkerder maken of het 
     letterteken of de lijn dikker maken. 

- Wanneer u een Novell-netwerk gebruikt en na elke taak wordt 
  een lege pagina uitgevoerd, kunt u de functie [Nieuwe pagina 
  na taak] uitschakelen in de netwerkinstellingen in de 
  clientsoftware op de PC. 

- Wanneer u een grote hoeveelheid gegevens afdrukt, kan een 
  LPT1-fout optreden. In dat geval kunt u de instelling voor de 
  time-out van de printer op het tabblad met eigenschappen 
  wijzigen in een hogere waarde. U doet dit door in het menu 
  Start van Windows [Instellingen] - [Printers] te kiezen en de 
  [Eigenschappen] van de printer te kiezen. 

- Wanneer u de functie "Inbindkopie" gebruikt, is het niet 
  mogelijk tegelijkertijd "Aanpassen pagina", "XY-Zoom" of 
  "X pagina's-op-1vel afdr" te gebruiken. 

- Wanneer u een document afdrukt dat is gemaakt op een andere 
  computer, kan het zijn dat de lettertypen die in het document 
  zijn gebruikt, niet beschikbaar zijn op de computer waarop 
  wordt afgedrukt. In dat geval zal het document er iets anders 
  uitzien dan wanneer het wordt afgedrukt op de oorspronkelijke 
  computer. U kunt dit verhelpen door de gebruikte lettertypen 
  te installeren op de computer waarop u het document afdrukt. 

- Wanneer tekens verminkt worden afgedrukt, kan het zijn dat de 
  afdruk beter wordt wanneer de "Lettertypebron:" bij 
  "Lettertype..." op het tabblad "Geavanceerd" wijzigt. 

- De positie, grootte en de kleur van een watermerk dat getoond 
  wordt in het watermerkvoorbeeld (aan de linkerzijde van de 
  "Watermerk" tab) in de stuurprogramma-eigenschappen kan 
  verschillend zijn van het werkelijke afgedrukte resultaat. 
  Gebruik het voorbeeld enkel als een algemene richtlijn. 

- De testafdruk tijdens de installatie van het 
  printerstuurprogramma geeft aan of [Kleuren afdrukken] is 
  ingeschakeld. Met deze instelling worden geleidelijke 
  overgangen beter afgedrukt. het is mogelijk met dit apparaat 
  alleen in zwart-wit af te drukken. 

- Bij het afdrukken in Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 zal het 
  getoonde "aantal pagina's" in de afdrukwachtrij mogelijk niet 
  automatisch bijgewerkt worden. U kunt op de F5 toets drukken om 
  het getoonde aantal bij te werken. 

- Wanneer N op één afdrukken is geselecteerd op het tabblad 
  "Algemeen" wanneer een watermerk is geselecteerd, zal 
  een afbeelding verschijnen (de papierafbeelding in de linker 
  bovenhoek van de tabbladen "Algemeen", "Papier", 
  "Geavanceerd", en "Taakverwerking") die aangeeft dat er 
  een watermerk zal worden afgedrukt op het papier. 
  De afbeelding geeft eenvoudigweg aan dat er een watermerk 
  is geselecteerd, deze geeft niet het afdrukresultaat weer. 
  Er wordt een watermerk afgedrukt op elke pagina van het 
  document. Wanneer bijvoorbeeld een document bestaande 
  uit meerdere pagina's wordt afgedrukt met behulp van 
  "2 pagina's op 1 vel", worden er twee watermerken afgedrukt 
  op elk vel papier. 

- Zelfs als de gekleurde tekst met een grote korpsgrootte wordt 
  afgedrukt met "Tekst naar zwart", wordt hij mogelijk niet zwart 
  afgedrukt. Dit kunt u oplossen door "Vector naar zwart" te 
  activeren. 

- Als de taal van het gebruikte printerstuurprogramma verschilt 
  van die van het besturingssysteem, wordt het "Watermerk" 
  soms niet correct afgedrukt. 

- Wanneer u SC-Print2005 gebruikt, moet u Internet Explorer 4 SP2 
  of hoger installeren. 

- Wanneer u van gebruikt wilt wisselen bij SC-Print2005, 
  moet u de computer opnieuw opstarten 

----------------------------------------------------------------- 
 
          Informatie over het PCL5e/PCL6 stuurprogramma 
 
----------------------------------------------------------------- 

- Wanneer PDF-documenten met behulp van Adobe Acrobat 4.0 worden 
  afgedrukt, kan een enkele keer een zeer groot afdrukbestand 
  worden gegenereerd waardoor het document onjuist wordt 
  afgedrukt. Waardeer uw software op naar de gratis bij Adobe 
  verkrijgbare versie 4.05 als dit probleem zich voordoet. 

- Wanneer u een Windows PCL printerstuurprogramma gebruikt, kan 
  het zijn dat in bepaalde toepassingen (zoals Adobe FreeHand) 
  geen watermerk wordt afgedrukt ondanks dat u dat hebt 
  ingesteld in het printerstuurprogramma. 

- Het afdrukken van een grote hoeveelheid grafische gegevens 
  vanuit een tekenprogramma kan veel tijd in beslag nemen. Dit 
  probleem kan worden verholpen door de volgende maatregelen te 
  nemen. Open het dialoogvenster met printereigenschappen en 
  stel de optie "Grafische functie:" op het tabblad 
  "Geavanceerd" van het printerstuurprogramma in op "Raster". 

- Wanneer u een afbeelding afdrukt met toepassingen zoals  
  Microsoft Paint of Microsoft Word, kan het zijn dat onder 
  de afgedrukte afbeelding afbeeldingsgegevens verschijnen. 
  Dit kan worden verholpen door de grafische modus op het 
  tabblad "Geavanceerd" te wijzigen in "Raster". U moet 
  hiervoor het dialoogvenster met printereigenschappen openen. 

- Wanneer u iets afdrukt vanuit Netscape Navigator, kan het zijn 
  dat de titel of index niet wordt afgedrukt.  Dit kan worden 
  verholpen door de grafische modus op het tabblad 
  "Geavanceerd" te wijzigen in "Raster". U moet hiervoor het 
  dialoogvenster met printereigenschappen openen. 

- Wanneer u i bepaalde toepassingen (zoals Lotus Approach) 
  "Download-lettertypen" selecteert als de "Lettertypebron:" en 
  vervolgens in het dialoogvenster "Lettertype..." de optie 
  "Download als bitmap-lettertype" selecteert als de "TrueType- 
  functie:", kan het zijn dat verkleinde lettertypen worden 
  afgedrukt. U kunt dan residente lettertypen gebruiken of 
  "Download als TrueType" instellen bij "TrueType-functie:". 

- Wanneer iets wordt afgedrukt vanuit Adobe Acrobat, kan het 
  zijn dat verminkte tekens worden afgedrukt. Dit probleem kan 
  worden verholpen door de volgende maatregelen te nemen. 
  Open het dialoogvenster met printereigenschappen en wijzig de 
  instelling voor "Grafische functie:" (op het tabblad 
  "Geavanceerd") in "Raster". Klik vervolgens op de knop 
  "Lettertype..." op het tabblad "Geavanceerd" en kies bij 
  "Lettertypebron:" de optie "Download-lettertypen" en 
  selecteer "Download als bitmap-lettertype" bij 
  "TrueType-functie:". 

- Wanneer u met Lotus123 werkt en de kaart wordt niet afgedrukt, 
  kunt u dit probleem verhelpen aan de hand van de maatregelen 
  die worden beschreven op de webpagina van Lotus. 

     - Open het dialoogvenster met printereigenschappen 
       en selecteer het tabblad "Geavanceerd". 
     - Selecteer 300dpi bij "Resolutie-instelling:". 

- Wanneer tekens elkaar overlappen of wanneer onderbroken lijnen 
  worden afgedrukt als ononderbroken lijnen, kunt u deze 
  problemen verhelpen door de volgende maatregelen uit te 
  voeren. 

     - Open het dialoogvenster met printereigenschappen en 
       selecteer het tabblad "Geavanceerd". 
     - Selecteer 300dpi bij "Resolutie-instelling:". 

- Wanneer u het PCL 6 printerstuurprogramma gebruikt en iets 
  afdrukt vanuit een toepassing zoals Adobe Photoshop, kan het 
  zijn dat kleuren onjuist worden weergegeven. In dat geval kan 
  de kwaliteit worden verbeterd door het PCL5e of PS 
  printerstuurprogramma te gebruiken. 

- Wanneer u een grote bitmap plakt in een document in Microsoft 
  PowerPoint terwijl de optie "Grafische functie:" op het 
  tabblad "Geavanceerd" is ingesteld op "Raster", kan tijdens 
  het afdrukken een fout optreden. 
  Stel in dat geval de optie "Grafische functie:" in op "Vector" 
  of "HP-GL/2" en druk opnieuw af. 

- Als in het grafische gebied geen rasterlijnen worden 
  afgedrukt, moet u het selectievakje "Aanpassen pagina" 
  inschakelen. 

- Als een watermerk is ingesteld dat groter is dan het 
  afdrukgebied, wordt het watermerk niet juist afgedrukt. 
  Wijzig de grootte van het watermerk zodat het binnen het 
  afdrukgebied past. 

- Wanneer het PCL5e printerstuurprogramma voor Windows NT 4.0 of 
  Windows 2000 wordt gebruikt en de afgedrukte tekens overlappen 
  of staan te dicht op elkaar, moet het PCL6 stuurprogramma 
  worden gebruikt. 

- De functie tandemafdruk ondersteunt geen SSL (versleutelde 
  communicatie) tussen het master-apparaat en het slave-apparaat. 

----------------------------------------------------------------- 
 
              Informatie over het PS stuurprogramma 
 
----------------------------------------------------------------- 

- Wanneer u afdrukt vanuit Acrobat, moet het selectievakje 
  "PS doorvoer" zijn ingeschakeld. 

- Adobe PostScript gebruikt de bindkantdefinities "Lange kant" /
  "Korte kant" voor de afdrukstand van het papier.
  Ons PS3-stuurprogramma gebruikt "Boek" / "Schrijfblok" als
  "beeldafdrukstand" met het oog op een duidelijke
  gebruikersinterface.
  Sommige Adobe-toepassingen, zoals AcrobatReader, geven aan het
  stuurprogramma door dat het document de afdrukstand Staand
  heeft, ook als de beelden Liggend zijn. Daardoor zal de
  hoofdpagina van het stuurprogramma de verkeerde afdrukstand
  weergeven in de paginapictogrammen onder "Veel gebruikte
  instellingen".
  Als gevolg van deze door de toepassing veroorzaakte verwarring
  is het mogelijk dat het stuurprogramma de bindkant
  (boek/schrijfblok) voor een liggend document verkeerd instelt. 
  Als dit zo is, kiest u gewoon de tegengestelde bindrichting in
  het PS3-stuurprogramma. Het document zal dan correct worden
  afgedrukt.

- Indien u probeert af te drukken door middel van een
  PS3-stuurprogramma van Windows9x met "X pagina's-op-1",
  "Aanpassen pagina" of "PS doorvoer" uitgeschakeld, kan de
  kleurenkaart verkeerd zijn.

- Bij bepaalde toepassingen zoals Adobe Photoshop of Corel Draw,
  kan het zijn dat bepaalde extra functies van het Windows PS
  printerstuurprogramma (zoals "Watermerk", "X pagina's-op-1vel
  afdr" en "Ander papier") niet goed functioneren. Dit kan
  wellicht worden verholpen door het PCL printerstuurprogramma
  te gebruiken.

- Wanneer u afdrukt op een aangepast papierformaat, werkt de
  functie voor afdrukken in negatief in bepaalde gevallen niet
  goed.

- Wanneer het PS printerstuurprogramma wordt gebruikt en het
  afdrukken wordt geannuleerd, kan het zijn dat lege bladen
  worden uitgevoerd.

- Deze fout kan optreden wanneer u een gedownload lettertype
  afdrukt dat is gedownload met "Downloaden als TrueType (Type
  42)". Het kan zijn dat de afdruk beter wordt als u de
  "Download-lettertypefunctie:" bij "Lettertype..." op het
  tabblad "Geavanceerd" instelt op "Downloaden als Bitmap
  (Type 3)".

- Wanneer u een overlay afdrukt, moet u niet de functies
  "Negatiefbeeld" of "Spiegelbeeld" gebruiken. In dat geval kan
  de afdruk gebreken vertonen.

- De functie tandemafdruk ondersteunt geen SSL (versleutelde
  communicatie) tussen het master-apparaat en het slave-apparaat.

-----------------------------------------------------------------

            Informatie over het PS PPD stuurprogramma

-----------------------------------------------------------------

- Wanneer u het PPD printerstuurprogramma installeert onder
  Windows NT 4.0, hebt u de CD-ROM met Windows NT4.0 nodig.
  De overige vereiste bestanden (zoals PSCRIPT.DLL) staan in
  de map i386 op de CD-ROM.

- Klik niet op de knop [Eerder ingestelde waarde omkeren] in de
  lijst met vervangende lettertypen op het tabblad [Lettertype].
  De afdruksnelheid neemt dan af en het stuurprogramma zal alle
  lettertypen behandelen als softwarelettertypen. Voer nogmaals
  "PFMSetup.exe" uit om dit weer te wijzigen in de
  oorspronkelijke instelling.

- Gebruik voor het afdrukken vanuit PageMaker de methode die
  wordt beschreven in het Leesmij-bestand van PageMaker.
  - Wanneer u het dialoogvenster voor afdrukken opent met
    [Bestand] - [Afdrukken] op de menubalk, kunt u op de toets
    [Alt] drukken om het dialoogvenster [Afdrukken] te openen.


- Wanneer u onder Windows NT4.0 het PPD printerstuurprogramma
  gebruikt, kunt u geen gebruik maken van de functie N op één
  afdrukken (Opmaakfunctie).

- Wanneer u de functie voor het afdrukken van een watermerk
  inschakelt, wordt het watermerk in de stand Staand afgedrukt,
  ongeacht de huidige afdrukinstelling.

- Wanneer u de functies N op één afdrukken en Nieten gebruikt,
  kan het zijn dat de printer niet de juiste positie gebruikt.
  Als u de functie Nieten gebruikt, kunt u het PCL5e, PCL6 of PS
  stuurprogramma gebruiken, maar geen PPD stuurprogramma's.

- De juiste wijze van nieten of perforeren hangt samen met het
  papierformaat en de afdrukstand.

- Als de functies Nieten of Perforeren worden gebruikt in
  duplex-mode, dient wellicht de optie "Over korte zijde
  spiegelen" te worden geselecteerd.

- De functie tandemafdruk ondersteunt geen SSL (versleutelde
  communicatie) tussen het master-apparaat en het slave-apparaat.

-----------------------------------------------------------------

               Informatie over de functie Overlay

-----------------------------------------------------------------

- Druk niet meer dan één pagina af wanneer u een
  overlayformulier gebruikt.

- Wanneer u de overlay afdrukt, moet u het document afdrukken
  met dezelfde printerinstelling als waarmee het
  overlayformulier is gemaakt.


-----------------------------------------------------------------

          Informatie over beperkingen van toepassingen

-----------------------------------------------------------------

- Bepaalde problemen bij het afdrukken van afbeeldingen, zoals
  wanneer PhotoShop een afbeelding te groot afdrukt ( groter dan
  de marges van de printer), hebben tot gevolg dat extra
  materiaal wordt afgedrukt of kunnen zelfs een blauw scherm
  veroorzaken. Dit probleem kan worden verholpen door de grootte
  van de afbeelding aan te passen aan het papierformaat.

- Wanneer Microsoft Publisher wordt geïnstalleerd, kan het zijn
  dat de configuratie-instellingen van de printer opnieuw worden
  ingesteld op de standaardinstellingen.

- Wanneer iets wordt afgedrukt vanuit Adobe Acrobat, kan het
  zijn dat verminkte tekens worden afgedrukt. Dit probleem kan
  worden verholpen door de volgende maatregelen te nemen.
  Open het dialoogvenster met printereigenschappen en klik op de
  knop "Lettertype..." op het tabblad "Geavanceerd". Selecteer
  vervolgens de optie "Download-lettertypen" bij
  "Lettertypebron:" en kies "Download-lettertypen".

- Wanneer de afdrukfout optreedt bij het gebruik van Microsoft
  Binder, kan dit probleem worden verholpen door de volgende
  maatregelen uit te voeren.
  - Schakel de optie [Binder als één taak afdrukken] in
    [Binder-opties] uit.
  - Stel alle instellingen van het printerstuurprogramma's in
    op de standaardinstellingen.

- Wanneer u het afdrukken afbreekt terwijl een
  waarschuwingsdialoogvenster wordt weergegeven, wordt in
  bepaalde toepassingen het afdrukken niet correct afgebroken.

- Als de afdrukinstellingen worden gewijzigd voor Wordpad, gaat
  u naar de pagina met eigenschappen. Deze verschijnt als u op
  de knop [Eigenschappen] klikt bij [Printer...] in het
  dialoogvenster [Pagina-instellingen]. De afdrukinstellingen
  bij [Eigenschappen] in het dialoogvenster [Afdrukken] zijn
  soms niet van toepassing.

- Bij het bewerken van meerdere documenten in Microsoft Word 2000 of
  later, kan door het openen van de stuurprogramma-eigenschappen
  en door het veranderen van de afdrukinstellingen voor één
  document, veranderingen in de afdrukinstellingen voor de
  overige documenten teweeg gebracht worden. In dit geval dient
  u voor het afdrukken van elk document de afdrukinstellingen
  terug te stellen.

- Als in Microsoft Word en overige toepassingen een document wordt
  afgedrukt met gebruik van een groot lettertype, is het mogelijk
  dat de toepassing wordt gesloten. In Microsoft Word kunnen
  lettertypen groter dan 300 punten worden ingesteld; gebruik echter
  bij afdrukken geen lettertype groter dan ongeveer 300 punten.
  Wanneer u een groot lettertype in een document gebruikt, wordt
  het aanbevolen het document regelmatig vast te leggen.

- Bepaalde Engelse lettertypen worden mogelijk niet correct
  afgedrukt vanuit WordPad. Gebruik in dit geval een andere
  tekstverwerkertoepassing (Microsoft Word, enz.)

- In WordPad is het mogelijk dat afdrukken niet correct
  plaatsvindt als u een paginabereik bepaalt dat begint vanaf de
  tweede pagina. Selecteer in dit geval "Alle" voor de af te
  drukken pagina's.

- Wanneer grafische elementen in een PowerPoint document zwart
  worden afgedrukt, probeert u het volgende:
    (1) Kies "Afdrukken" uit het menu "Bestand" van PowerPoint.
    (2) Schakel de functie voor grijswaarden van het dialoogvenster
        Afdrukken uit.
    (3) Klik op "OK".
        ===> Het afdrukken begint.

------------------------------------------------------------------

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de
Onafhankelijke JPEG Groep.

Dit product bevat software ontwikkeld door het OpenSSL Project
voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
Dit product bevat cryptografische software geschreven door
Eric Young (eay@cryptsoft.com).

-----------------------------------------------------------------

SHARP Corporation geeft geen garantie met betrekking tot de
nauwkeurigheid van de informatie in dit document en de
software (SHARP printerstuurprogramma) waarbij dit document
wordt geleverd, voor enig ander doel dan waarvoor deze zijn
bedoeld.

-----------------------------------------------------------------

Microsoft Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.
Windows is een afkorting voor het besturingssysteem Microsoft
Windows.

De namen van overige ondernemingen en producten zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun
respectievelijke ondernemingen.

-----------------------------------------------------------------
                    Copyright (C) 2007 SHARP Corporation


