# EEN OPGESLAGEN BESTAND AFDRUKKEN

## Overzicht

Een bestand dat is opgeslagen met de functie voor documentarchivering kan worden opgehaald en afgedrukt. De instellingen die werden gebruikt toen het bestand werd opgeslagen zijn ook opgeslagen, zodat het bestand opnieuw kan worden afgedrukt met dezelfde instellingen. U kunt het bestand ook aanpassen door de afdrukinstellingen te wijzigen voordat u het afdrukt.

- U kunt een document van groot formaat niet afdrukken als u dit hebt opgeslagen met 'Scannen naar schijf', 'Scannen naar extern geheugenapparaat', 'Scannen naar E-mail', 'Scannen naar FTP/Bureaublad' of 'Scannen naar netwerkmap'.
  U kunt dit document van groot formaat echter wel afdrukken als de instellingsgegevens die zijn opgeslagen in 'Scannen naar E-mail', 'Scannen naar FTP/Bureaublad' of 'Scannen naar netwerkmap' het bestemmingsadres voor 'Fax' or 'Internetfax' bevatten.
- Als u afdrukinstellingen wijzigt terwijl een opgeslagen bestand wordt afgedrukt, kunt u alleen het aantal afdrukken opslaan.
- De afdruksnelheid kan iets lager zijn, afhankelijk van de resolutie en belichtingsinstellingen van het opgeslagen bestand.

## Bediening

### Druk een bestand af met dezelfde instellingen als waarmee het is opgeslagen.

Selecteer een bestand en tik op de toets [Nu afdrukken].
Als u een bestand wilt verwijderen na het te hebben afgedrukt, stelt u het selectievakje [Gegevens afdrk. En verwijderen] in op .

### Druk een bestand af met andere instellingen.

Selecteer het gewenste bestand en voer de onderstaande stappen uit.

- EEN OPGESLAGEN BESTAND SELECTEREN

1. #### Tik op de toets [Afdrukinstelling wijzigen]

2. #### Wijzig de afdrukinstellingen

   Schakel het selectievakje [Wissen] in om weer te geven. De gegevens worden nu na het afdrukken verwijderd.

3. #### Tik op de toets [Start] om het afdrukken te starten

   Wanneer u op de toets [Proefafdruk] tikt, wordt er maar één set kopieën afgedrukt zodat u het resultaat kunt controleren. Als het resultaat naar wens is, tikt u op de toets [Start] om de resterende sets af te drukken. Als het resultaat niet goed is, wijzigt u de instellingen en maakt u opnieuw een proefafdruk.

Terug naar begin