# EEN GEREGISTREERDE AFBEELDING TOEVOEGEN AAN EEN ORIGINEEL(AANGEPASTE AFBEELDING)

## Overzicht

Met deze functie voegt u een afbeelding, die op het apparaat wordt geregistreerd, toe aan een origineel om een kopie te maken. Een afbeelding moet via de printerdriver op het apparaat worden geregistreerd. Zie 'EEN AANGEPASTE AFBEELDING REGISTREREN'.

- Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt met het geregistreerde formaat. Het formaat blijft ongewijzigd, zelfs wanneer de kopieerfactor wordt vergroot of verkleind.
- Er kan niet voor elke pagina een andere aangepaste afbeelding worden opgegeven.

Combinatie van aangepaste afbeelding met andere functies

Andere functies | Aangepaste afbeeldingsbewerkingen
--- | ---
Kantlijnverschuiving | Het kantlijnbereik wordt vóór het afdrukken verschoven.
Dubbelzijdige kopie | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt per vel.
Kaften/Insteekvellen | Gebaseerd op de aangepaste afbeeldingsinstellingen.
2-in-1 | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt voor elke set pagina's.
Tabkopie | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt, onafhankelijk van de instelling voor verschuiving van de afbeelding.
Kaartformaat | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt per vel.
Spiegelbeeld | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt zonder spiegelbeeldomkering.
Z/W Omgekeerd | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt zonder zwart-witomkering. De volgende voorwaarde wordt echter ingesteld wanneer wordt afgedrukt op een donkere achtergrond. Aangepaste stempel: afgedrukt in wit Aangepast watermerk: afgedrukt zonder dat het beeld wordt opgelicht
Centreren | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt zonder centrering.
Menu Stempel | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt in het menu Stempel.
Foto herhalen | Kan niet worden gecombineerd
Vergroting over meerdere pagina's | Kan niet worden gecombineerd
Verborgen patroonafdruk | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt onder een verborgen patroonafdruk.
Opmaak herhalen | Kan niet worden gecombineerd
Afbeelding plaatsen | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt op de originele positie, onafhankelijk van de instelling voor afbeelding plaatsen.
Boek splitsen | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt per vel.
Tandemkopie | Er wordt een aangepaste afbeelding afgedrukt wanneer de aangepaste afbeelding met dezelfde bestandsnaam is geregistreerd in zowel het hoofdapparaat als het volgapparaat. Als de aangepaste afbeelding niet is geregistreerd, wordt de afbeelding gekopieerd in plaats van afgedrukt.

## Bediening

1. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Aangepaste afbeelding]

3. #### Tik op de toets [Aangepast stempel] of [Aangepast watermerk]

4. #### Tik op de toets [Afbeelding] en selecteer een afbeelding

   Selecteer de gewenste miniatuurafbeeldingen in de beschikbare selectie.

5. #### Stel [Pagina afdrukken] of [Origineel] in

   Voor de instellingen zie de volgende 'Instellingen voor aangepaste afbeeldingen'.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De instelling van de aangepaste afbeelding annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

6. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

7. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

### Instellingen voor aangepaste afbeelding

Voor aangepaste stempel

Beschrijving | Beschrijving
--- | ---
Pagina afdrukken | Geef een of meer pagina's op om af te drukken. Eerste pagina of alle pagina's
Afdrukpositie | Geef een positie om voor afdrukken.
Originelen | AFDRUKSTAND ORIGINEEL | Geef de afdrukstand van het origineel op.
Type 2-zijdig origineel | Geef de inbindzijde op voor een 2-zijdig origineel. Selecteer Boek of schrijfblok.
Hoek | Geef de hoek van de afbeelding op. Selecteer 0 graden, -90 graden, 90 graden of 180 graden.

Voor aangepast watermerk

Beschrijving | Beschrijving
--- | ---
Afdrukpatroon | Transparant: maakt een originele afbeelding transparant voor stempelkopie. Overlappen: verbergt een watermerk dat aan een originele afbeelding is toegevoegd voor stempelkopie.
Belichting | Selecteer de belichting uit negen niveaus.
Pagina afdrukken | Selecteer Eerste pagina of Alle pagina's.
Afdrukpositie | Geef een positie op voor stempelkopie.
Originelen | AFDRUKSTAND ORIGINEEL | Geef de afdrukstand van het origineel op.
Type 2-zijdig origineel | Geef de inbindzijde op voor een 2-zijdig origineel. Selecteer Boek of schrijfblok.
Hoek | Selecteer 0 graden, -90 graden, 90 graden of 180 graden.

Terug naar begin