# HET BEELD VÓÓR HET AFDRUKKEN CONTROLEREN

## Overzicht

U kunt het beeld van ontvangen gegevens op het aanraakscherm controleren voordat u deze afdrukt.

- Afhankelijk van de grootte van de ontvangen gegevens is het controlebeeld in het aanraakscherm mogelijk niet compleet.
- De lijst met ontvangen gegevens kan ook worden weergegeven op het opdrachtstatusscherm dat wordt getoond als u op de opdrachtstatusweergave tikt.
  De ontvangen gegevens kunnen via de lijst met ontvangen gegevens worden doorgestuurd, verwijderd of opgeslagen.
  - ONTVANGEN GEGEVENS HANDMATIG DOORSTUREN
  - ONTVANGEN GEGEVENS OPSLAAN

###### Ontvangen gegevens controleren voordat u deze afdrukt:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Bedieningsinstellingen] → [Voorbeeldinstelling] en schakel [Inst. beeldcontrole ontvangen gegevens] in.

### Resterende faxgeheugencapaciteit

Als de ontvangen faxgegevens niet worden afgedrukt of verwijderd, raakt het faxgeheugen vol en zal het apparaat geen faxen meer kunnen ontvangen. U moet de ontvangen gegevens zo snel mogelijk afdrukken en deze niet in het faxgeheugen te laten staan.
U kunt de resterende faxgeheugencapaciteit bekijken in het beginscherm van de faxmodus.

## Bediening

Wanneer er gegevens worden ontvangen, wordt boven aan het scherm weergegeven.

1. #### Tik in Systeeminformatie op het tabblad [Evenement-informatie] en tik op de toets [Controleer beeld faxontvangst]

   De ontvangen gegevens worden in een lijst weergegeven.

   U kunt de lijst van ontvangen gegevens ook weergeven door te tikken op de opdrachtstatusweergave en vervolgens te tikken op de toets [Ontvangen gegevens controleren] in het actiescherm in het opdrachtstatusscherm.

2. #### Tik op de toets voor de ontvangen gegevens die u wilt controleren en tik vervolgens op de toets [Afbeelding controleren] in het actiescherm

   Hiermee wordt de ontvangen gegevensafbeelding weergegeven.

   - Tik op om een lijst met ontvangen gegevens te tonen. De lijstweergave of miniatuurweergave kan worden gewijzigd afhankelijk van de instellingsmodus.
   - Als u een ontvangen beeld wilt verwijderen, tikt u op de toets [Wissen] in het actiescherm.
   - Als u het geselecteerde ontvangen beeld wilt verzenden, tikt u op de toets [Doorsturen naar andere bestemming].
     - ONTVANGEN GEGEVENS HANDMATIG DOORSTUREN
   - Als u het geselecteerde ontvangen beeld wilt opslaan, tikt u op de toets [Bestand].
     - ONTVANGEN GEGEVENS OPSLAAN
   - Als u het faxnummer van de afzender wilt opslaan als nummer voor 'Instelling aantal toestaan/weigeren', tikt u op de toets [Opslaan als ongewenste fax] en tikt u in het scherm met het bevestigingsbericht op de toets [Opslaan].
     Geef een faxnummer van de afzender op als nummer voor 'Instelling aantal toestaan/weigeren' door in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Ontvangstinstellingen] → [Instelling aantal toestaan/weigeren] te selecteren.

3. #### Tik op de afbeelding die u wilt afdrukken en tik vervolgens op de toets [Afdrukken] in het actiescherm

   Het apparaat begint met het afdrukken van de afbeelding.

   - [Alles selecteren]: alle weergegeven afbeeldingen worden geselecteerd.
   - [Hef selectie alle pag. op]: alle beelden die via 'Alles selecteren' zijn geselecteerd worden geannuleerd.
   - /: gebruik deze toetsen om een beeld te vergroten of te verkleinen.
   - /: hiermee draait u het beeld linksom of rechtsom.
   - Een voorbeeldafbeelding is een afbeelding op het aanraakscherm. Deze zal afwijken van het uiteindelijke afdrukresultaat.
   - Tik op de toets [Opgegeven bereik wissen] om een ongewenst deel van het beeld te verwijderen. Geef het beelddeel dat u wilt verwijderen op in het scherm 'Opgegeven bereik wissen'.
   - Als u het geselecteerde beeld wilt doorsturen, tikt u op de toets [Doorsturen naar ander adres].
     - ONTVANGEN GEGEVENS HANDMATIG DOORSTUREN
   - Als u het geselecteerde beeld wilt opslaan, tikt u op de toets [Bestand].
     - ONTVANGEN GEGEVENS OPSLAAN

Terug naar begin