# EEN TUSSENOPDRACHT MAKEN

## Overzicht

Wanneer u dringend een kopie moet maken terwijl een lange kopieersessie of andere opdracht wordt uitgevoerd, kunt u de functie voor een tussenopdracht gebruiken. De functie voor een tussenopdracht onderbreekt de gegevensuitvoer en voert met voorrang een origineel uit waarvoor de tussenopdracht is gespecificeerd.

- De toets [Onderbreken] wordt niet weergegeven wanneer een origineel wordt gescand.
- Afhankelijk van de instellingen van de opdracht in uitvoering, wordt de toets [Onderbreken] mogelijk niet weergegeven.
- Tussenopdracht kan niet worden gebruikt in combinatie met de volgende functies:
  Opdracht Samenstel., Tandemkopie, Boekkopie, Kaart Formaat, Vergrot. Over meerdere pag., Aantal originelen, Proefkopie, Voorbeeldinstelling, Boek splitsen
- Wanneer u een origineel op de glasplaat plaatst kunt u de functies 2-Zijdig kopiëren, sorteren of nietsorteren niet selecteren om een tussenopdracht uit te voeren.
  Als u een van deze functies nodig hebt, moet u de automatische documentinvoer gebruiken.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Onderbreken]

   Het modusscherm voor Onderbreken wordt weergegeven.

   Als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld, tikt u op de toets [Onderbreken] om het scherm voor gebruikersauthenticatie weer te geven. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om gebruikersauthenticatie uit te voeren.

2. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

3. #### Stel elke kopieerinstelling naar wens in

   ###### Een tussenopdracht annuleren:

   Tik op de toets [Annuleren]

4. #### Tik op de toets [Start] om de tussenopdracht te starten

   De onderbroken opdracht wordt hervat zodra de tussenopdracht is voltooid.
   In de functie voor een tussenopdracht wordt geen afdrukvoorbeeld van het gescande origineel weergegeven.

Terug naar begin