# EEN GROOT AANTAL PAGINA'S VERZENDEN (OPDRACHT SAMENSTEL.)

## Overzicht

Met deze functie kunt u een origineel dat bestaat uit een groot aantal pagina's opsplitsen in sets, elke set scannen met behulp van de automatische documentinvoereenheid en de pagina's via één enkele verzending verzenden. U kunt originelen scannen zowel vanuit de automatisch documentinvoereenheid als vanaf de glasplaat. Gebruik deze functie wanneer er meer origineelpagina's zijn dan er in één keer in de automatische documentinvoereenheid kunnen worden geplaatst.
Scan eerst de set die de eerste pagina van het origineel bevat. De instelling die wordt gebruikt voor het scannen van de eerste set kan vervolgens opnieuw worden gebruikt totdat de laatste set is gescand.

- Er kunnen maximaal 999 pagina's worden gescand. Houd er rekening mee dat wanneer het geheugen wordt gebruikt voor andere opdrachten, er minder pagina's kunnen worden gescand.
- Als het geheugen tijdens het scannen vol raakt, wordt een bericht getoond en wordt het scannen geannuleerd.
- De scaninstellingen kunnen worden gewijzigd voor elke set van originelen.

Deze functie is niet beschikbaar voor Snel On-Line Verzenden, Direct TX of verzending met behulp van de luidspreker.

## Bediening

1. #### Originelen plaatsen in de automatische documentinvoereenheid

   Plaats de originelen volledig in de documentinvoerlade. Originelen kunnen worden opgestapeld tot aan de indicatorlijn.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

2. #### Voer het faxnummer van de bestemming in

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Opdracht Samenstel.]

   Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.

   ###### De instelling voor vergroting over meerdere pagina's annuleren:

   Tik op de toets [Opdracht Samenstel.] om het vinkje te wissen.

4. #### Tik op de toets [Start] of [Voorbeeld] om het scannen van het origineel te starten

   U kunt het uiteindelijke beeld bekijken en dit tegelijkertijd verzenden. Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.

5. #### Plaats de volgende set originelen en tik op de toets [Extra scan]

   Herhaal deze stap totdat u alle originelen hebt gescand.
   Stel het selectievakje [Wijzig instelling volgende orig.] in op in het actiescherm voordat u op de toets [Extra scan] tikt, indien nodig, en wijzig vervolgens de scan- of verzendinstellingen van het volgende origineel.

   ###### Het scannen annuleren:

   Tik op de toets [CA]. Alle instelling met inbegrip van gescande gegevens worden gewist.

6. #### Tik op de toets [Start]

Terug naar begin