# BEELDKWALITEIT BIJ SCANNEN OPGEVEN

## Overzicht

De resolutie kan zo gekozen worden dat deze overeenkomt met de eigenschappen van het origineel, zoals tekst of foto, het formaat van de tekst en de lichtsterkte van de afbeelding.
Resolutie-instelling

Standaard | Selecteer deze instelling als uw origineel tekst van normale grootte bevat.
Fijn | Selecteer deze instelling wanneer uw originelen kleine letters of diagrammen met dunne lijnen bevatten. Het origineel wordt gescand met een resolutie die tweemaal zo hoog is als de instelling [Standaard].
Extra Fijn | Selecteer deze instelling wanneer uw originelen complexe afbeeldingen of diagrammen bevatten. Er kan een afbeelding van betere kwaliteit worden verkregen dan bij de instelling [Fijn].
Ultrafijn | Selecteer deze instelling wanneer uw originelen complexe afbeeldingen of diagrammen bevatten. Deze instelling geeft de beste beeldkwaliteit. De verzending duurt echter langer dan bij de andere instellingen.

Als het origineel een foto is of kleurschakeringen bevat (zoals een kleurenorigineel), stelt u het selectievakje [Halftoon] in op om een scherper beeld te produceren dan kan worden verkregen met alleen [Fijn], [Extra Fijn] of [Ultrafijn]. (Halftoon kan niet worden geselecteerd wanneer 'Standaard' wordt gebruikt.)

- Bij gebruik van de automatische documentinvoereenheid kan de instelling van de resolutie niet meer worden gewijzigd als het scannen eenmaal is begonnen. (Als echter 'Opdracht Samenstel.' of 'Voorbeeldinstelling' wordt gebruikt, kan de resolutie worden gewijzigd telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert.)
- Wanneer een fax verzonden wordt met de resolutie [Ultrafijn], [Extra Fijn] of [Fijn], zal er een lagere resolutie worden gebruikt als het ontvangende apparaat die resolutie aan kan.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Resolutie]

2. #### Tik op de toets voor de gewenste resolutie

   Als u op het selectievakje [Halftoon] tikt, kunt u halftoon opgeven als [Fijn], [Extra Fijn] of [Ultrafijn] is geselecteerd.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

Terug naar begin