# VOLGORDE VAN BEELDVERZENDING

Schakel over van het Beginscherm of elke modus naar de modus voor beeld verzenden en voer de onderstaande procedure uit.

- NETWERKSCANNERMODUS SELECTEREN

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Geef de bestemming op

   Tik op het desbetreffende tekstvak om de bestemming rechtstreeks in te voeren of zoek het adresboek of nummer en vraag het op.

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Configureer de scaninstellingen

   Geef het formaat, de belichting, de bestandsindeling en overige instellingen voor het origineel op.

   - AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN ORIGINEEL SCANNEN
   - HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL IN PAPIERFORMAAT OPGEVEN
   - HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL MET GETALSWAARDEN OPGEVEN
   - HET VERZENDFORMAAT VAN DE AFBEELDING OPGEVEN
   - SCANBELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD OPGEVEN
   - SCANRESOLUTIE OPGEVEN
   - In de scanmodus en gegevensinvoermodus:
   - INTERNETFAXMODUS
   - INSTELLING VOOR KLEURMODUS WIJZIGEN
   - EEN GROOT AANTAL PAGINA'S VERZENDEN

4. #### Stel Overige in

   Configureer andere functies dan de scaninstellingen, zoals het verzenden van twee pagina's als één pagina.

   - SCHERM OVERIGE

5. #### Verzend het origineel

   Tik op de toets [Start].
   - U kunt de voorbeeldafbeelding controleren door op de toets [Voorbeeld] te tikken voordat u op de toets [Start] tikt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen.
   - Als u het origineel op de glasplaat hebt geplaatst, herhaalt u de stap hetzelfde aantal malen als er originelen moeten worden gescand. Als alle originelen zijn gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar]. (Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Vervolgens tikt u op de toets [Start] om het origineel te verzenden.)
   - Als u op de toets [Bestand] of [Snelbestand] in het actiescherm tikt voordat u een afbeelding verzendt, kunt u het gescande origineel opslaan als gegevens.
     - GEGEVENS VAN GESCAND ORIGINEEL OPSLAAN
     - GEGEVENS VAN GESCAND ORIGINEEL OPSLAAN

Terug naar begin