# EEN INBINDKOPIE KOPIËREN (BOEKKOPIE)

## Overzicht

Met deze functie kunt u een kopie maken van de twee tegenover elkaar liggende pagina's van een open boek of ander gebonden document.
Kopieën die u maakt met deze functie kunnen in het midden worden gevouwen om een boekje te maken.
Deze functie is handig als u van kopieën een aantrekkelijk boekje of folder wilt maken.

#### Het origineel plaatsen

- Boekkopie moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.
- Er worden 4 origineelpagina's gekopieerd op elk vel papier. Als het aantal originelen geen veelvoud is van vier, worden aan het eind automatisch blanco pagina's toegevoegd.
- Deze functie kan worden gecombineerd met de zadelsteekfunctie als een nietfinisher is geïnstalleerd.
- Als u de functie voor boekkopie selecteert, wordt de functie voor 2-zijdig kopiëren automatisch geselecteerd.
  Wanneer 2-zijdig kopiëren niet kan worden geselecteerd, kunt u de functie Boekkopie niet gebruiken.

## Bediening

1. #### Originelen op de glasplaat plaatsen

   - GLASPLAAT

2. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Boekkopie]

3. #### Selecteer een inbindpositie

   Als u geen kaft wilt invoegen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige]. Ga vervolgens naar stap 5.

   ###### De instelling Boekkopie annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

4. #### Als u een kaft wilt invoegen, tikt u op de toets [Kaftinstelling] en op de toets [Aan]

   Als u een kopie op de ingevoegde kaft wilt maken, stelt u het selectievakje [Kopie maken op kaft (duplex)] in op .
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De kaftinvoerlade wijzigen:

   Tik op de toets [Papierlade] om het ladeselectiescherm te tonen. Tik op een papierlade. Zie 'DE PAPIERLADE INSTELLEN' en 'DE DOORVOERLADE INSTELLEN' voor meer informatie.
   - Als u op de kaft wilt kopiëren, kunt u etikettenvellen, transparanten, tabpapier en glanspapier niet gebruiken.
   - Deze instelling is niet beschikbaar als de functie Kaften/Insteekvellen is uitgeschakeld in de instellingsmodus.

5. #### Tik op de toets [Voorbeeld] om de eerste origineelpagina te scannen

6. #### Plaats de volgende set originelen en tik op de toets [Extra scan]

   Herhaal deze stap totdat u alle origineelpagina's hebt gescand.
   Scan de resterende originelen in deze volgorde:
   1. Binnenzijde van de voorkaft en de eerste pagina (tegenover elkaar liggende pagina's)
   2. Binnenzijde van de 2de en 3de pagina's (tegenover elkaar liggende pagina's)
   3. ....
   4. Binnenzijde van de laatste pagina en de achterkaft (tegenover elkaar liggende pagina's)
   U kunt de kopieerinstellingen niet wijzigen als u extra pagina's scant.

7. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

8. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin