# INVOEGVELLEN TOEVOEGEN BIJ HET AFDRUKKEN OP TRANSPARANTEN

## Overzicht

Bij het afdrukken op transparanten voorkomt deze functie dat de transparanten aan elkaar plakken door een vel papier tussen twee transparanten te voegen. Dezelfde inhoud die op de transparant wordt afgedrukt, wordt zo nodig ook op het bijbehorende invoegvel afgedrukt.

## Bediening

### Windows

1. #### Klik op het tabblad [Speciale functies]

2. #### Selecteer [Transparant-Insteekvellen] en klik op de knop [Instellingen]

3. #### Selecteer de instellingen voor het invoegen van transparanten

   Wanneer het selectievakje [Afgedrukt] is ingesteld op , wordt dezelfde inhoud die op de transparant wordt afgedrukt ook op het invoegvel afgedrukt. Configureer zo nodig [Papierbron] of [Papiertype].
   - Transparanten kunnen in lade 4, de doorvoerlade en de laden met grote capaciteit worden geplaatst.
   - Geef op het apparaat ook het papiertype op van de lade met transparanten die moeten worden geladen in [Transparant].

### Macintosh

1. #### Selecteer [Printerfuncties]

2. #### Selecteer [Transparant-Insteekvellen] onder [Functiesets]

3. #### Selecteer de instellingen voor het invoegen van transparanten

   Wanneer [Aan (Afgedrukt)] is geselecteerd onder 'Transparant-Insteekvellen', wordt dezelfde inhoud die op de transparant wordt afgedrukt ook op het invoegvel afgedrukt. Configureer zo nodig [Papierbron] of [Papiertype].
   - Transparanten kunnen in lade 4, de doorvoerlade en de laden met grote capaciteit worden geplaatst.
   - Geef op het apparaat ook het papiertype op voor de lade met transparanten die moeten worden geladen in [Transparant].

Terug naar begin