# ECO-FUNCTIE

## Overzicht

De Eco-functies zijn in het apparaat geïnstalleerd om het stroomverbruik te verminderen. U kunt verschillende Eco-functies gebruiken om te voorzien in het doel en de behoeften van uw toepassing.

### Typen Eco-functies

Eco-functie | Beschrijving
--- | ---
Eco-scan | Andere functies dan afdrukken kunnen worden uitgevoerd terwijl de fuseereenheid is uitgeschakeld.
VOORVERWARMFUNCTIE | In deze functie wordt de temperatuur van de fuseereenheid verlaagd en staat het apparaat in een wachtstand met laag energieverbruik.
TIMER VOOR AUTOMATISCH UITSCHAKELEN | Als het apparaat niet in gebruik is, wordt in deze modus de voeding van het bedieningspaneel en de fuseereenheid uitgeschakeld en staat het apparaat in een wachtstand met het laagste energieverbruik.
SCHAKEL DE MODUS VOOR AUTOMATISCHE UITSCHAKELING IN ZODRA DE EXTERNE OPDRACHT IS VOLTOOID | Het apparaat wordt ingeschakeld vanuit Automatisch uitschakelen bij het uitvoeren van een afdrukopdracht. Het apparaat gaat terug naar Automatisch uitschakelen na het voltooien van de afdrukopdracht.

- De Eco-functie moet zijn geconfigureerd vanuit 'Energie besparen' in 'Instellingsmodus (beheerder)'.
- Deze functie kan tevens worden gebruikt om de tijden voor het in- en uitschakelen in te stellen om zo het energieverbruik te verminderen. Zie 'PLANNINGSINSTELLING IN- /UITSCHAKELEN' voor meer informatie.
- De overschakeling naar Automatisch uitschakelen kan worden geregeld door een lijst met energiebesparingspatronen op te stellen op basis van de analyse van het verbruik van het apparaat. Zie 'LIJST MET ENERGIEBESPARINGSPATRONEN voor meer informatie.

### Eco-instelling

Er zijn drie modi voor 'Eco-instelling': 'Normale modus', 'Ecomodus en 'Volgens de systeeminstellingen'.
Bij de Eco-functie kunt u de 'Normale modus' en 'Ecomodus' gebruiken om instellingen gelijktijdig te wijzigen. Als u de Eco-functie handmatig wilt configureren, selecteert u 'Volgens de systeeminstellingen'.
Hieronder worden de instellingen voor 'Normale modus' en 'Ecomodus' weergegeven.

Eco-functie | Normale modus | Ecomodus
--- | --- | ---
Eco-scan | Aan (Alleen verzendmodi) | Aan (Alle modi behalve Kopiëren)
Timer voor automatisch uitschakelen | Wijzig overg. tijd volgens tijd van dag.: Auto | Vaste overgangstijd.: Aan (15 min.)
Schakel de functie voor automatische uitschakeling in zodra de externe taak is voltooid. | Uit | Aan
Instelling Voorverwarmfunctie | 1 min. | 1 min.
Paneelweergave tijdens voorverwarmingsmodus uitschakelen | Aan | Aan

###### U kunt als volgt de Eco-instelling wijzigen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Energie besparen] → [Eco-instelling].
Terug naar begin