# OPGESLAGEN KOPIEERINSTELLINGEN OPROEPEN (PROGRAMMA OPROEPEN)

## Overzicht

Met deze functie worden diverse instellingen gezamenlijk opgeslagen als één programma. Als u een programma opslaat, kunt u dit op eenvoudige wijze oproepen en gebruiken.
Stel dat u CAD-tekeningen van formaat A3 (11" × 17") eenmaal per maand voor het archief kopieert met de volgende instellingen:

- De CAD-tekeningen op A3-formaat (11" × 17") worden verkleind tot A4 (8-1/2" × 11").
- Als u het papierverbruik wilt halveren, kopieert u 2-zijdig.
- Kantlijnverschuiving wordt gebruikt om te zorgen dat er een kantlijn is om te perforeren voor archivering.

Wanneer geen werkprogramma is opgeslagen | Wanneer een werkprogramma is opgeslagen
--- | ---
A3 (11" × 17") wordt verkleind tot A4 (8-1/2" × 11") De belichtingsinstelling wordt gewijzigd 2-zijdig kopiëren wordt ingesteld Kantlijnen worden ingesteld Instellingen voor perforeren worden ingesteld Tik op de toets [Start] | Selecteert de kopieerinstellingen Tik op de toets [Start]
Deze methode vereist meerdere instellingen en neemt tijd in beslag. Tevens kan deze tot een instellingsfout leiden. | Bij deze methode zijn niet meerdere instellingen vereist en is geen tijd nodig. Tevens kunt u een kopie maken zonder instellingsfouten.

- Er kunnen 48 programma's worden opgeslagen.
- De programma-instellingen blijven geregistreerd, ook wanneer de hoofdschakelaar is uitgeschakeld.
- Een programma opslaan
  Tik op de toets [Programmaregistratie] die in het actiescherm wordt getoond wanneer u in een modusscherm werkt.
  - EEN PROGRAMMA OPSLAAN

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Programma oproepen] in het actiescherm

   Als u op de toets [Toev. aan favorieten] of [Registreren in beginscherm] in het actiescherm tikt, kunt u een sneltoets voor een programma registreren.

2. #### Tik op de toets voor het programma dat u wilt oproepen

   De opgeroepen instellingen van het programma worden toegepast.

Terug naar begin