# DE AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID GEBRUIKEN VOOR FAXEN IN DIRECTE VERZENDMODUS

## Overzicht

Een gescand origineel verzenden zonder dit op te slaan in het geheugen van het apparaat wordt 'Direct TX' genoemd.
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het origineel kunt scannen via de automatische documentinvoereenheid en direct gegevens kunt verzenden.
Als u een dik origineel wilt faxen, of een origineel dat niet in de automatische documentinvoereenheid kan worden geplaatst, opent u de automatische documentinvoereenheid en plaatst u het origineel op de glasplaat.

- De volgende functies kunnen niet worden gebruikt bij directe verzending:
  Timer-verzending, 2-in-1, Kaart Formaat, Opdracht samenstel., Navraaggeheugen, Aantal originelen, Bestand, Snelbestand, Geheugenvak, Boek splitsen, Navraag, 2-zijdige scan, Zoeken in globaal adresboek
- De fax zal niet opnieuw worden verzonden als een directe verzending faalde door een communicatiefout of om een andere reden.
- In de directe verzendmodus kunt u geen gebruikmaken van de toets [Voorbeeld].

## Bediening

1. #### Originelen plaatsen in de automatische documentinvoereenheid

   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

2. #### Tik op de toets [Rechtstreeks verzenden] in het actiescherm

3. #### Geef het faxnummer van de bestemming op

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK
   - Er kan maar één bestemming worden opgegeven. U kunt geen snelkeuzetoets gebruiken waarvoor meerdere bestemmingen zijn opgeslagen.
   - De bestemming kan niet uit een globaal adresboek worden opgehaald.

4. #### Tik op de toets [Start] om de verzending te starten

   Als er al een faxverzending actief is op het moment dat een directe verzending wordt uitgevoerd, zal er met de directe verzending worden gewacht totdat de vorige verzending is voltooid. Wanneer de vorige verzending is voltooid, zal de directe verzending beginnen.
   Terwijl de directe verzending wacht, kunt u alleen de opdrachtstatus controleren.
   - OPDRACHTSTATUSSCHERM

   ###### Het scannen van het origineel annuleren:

   Tik op de toets [Annuleer scan].

Terug naar begin