# NAVRAAGGEHEUGENVERZENDEN MET F-CODE

## Overzicht

Een origineel kan vanuit het F-codegeheugenvak (navraaggeheugen) van uw apparaat naar een ander apparaat worden verzonden als hierom wordt gevraagd door de operator van het andere apparaat. Het document wordt uitsluitend verzonden als de operator de juiste F-code (het subadres en wachtwoord) invoert dat is ingesteld op uw apparaat.
U moet de documenten vooraf scannen en opslaan in het F-codegeheugenvak.

- Als er nog een ander document in het geheugenvak (Openbaar Vak) staat, wordt een nieuw gescand document toegevoegd na het eerder opgeslagen document.
- Als een document naar de bestemming wordt verzonden, wordt het standaard automatisch van uw apparaat gewist.

###### F-codegeheugenvakken maken:

Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → → [F-Codegeheugenvak].
Terug naar begin