# LIJST MET TOEPASSINGSINSTELLINGEN

## Overzicht

Hieronder volgt een lijst van items in de instellingsmodus met de fabrieksinstellingen en beperkingen voor elk item.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | A
--- | --- | --- | ---
| Toepassingsinstellingen
| TEKST/AFBEELDING AFDRUKKEN
| - | Ja | Ja
| Tekstinstellingen (Stempel)
| - | Ja | Ja
| Aangepaste stempel
| - | Ja | Ja
| Aangepast watermerk
| - | Ja | Ja
| NETWERKSCANNERINSTELLINGEN
| - | Ja | Ja
| Onderwerpnaaminstellingen
| - | Ja | Ja
| Bestandsnaaminstellingen
| - | Ja | Ja
| Berichtinhoudinstellingen
| - | Ja | Ja
| Beheerinstellingen
| Nee | Ja
| Geavanceerde instellingen
| Nee | Ja
| Selectie van Reply-to (Antwoord naar) uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Bestandsnamen
| - | Nee | Ja
| Standaardonderwerp
| Gescande afbeelding van: (naam) | Nee | Ja
| Taakinformatie automatisch toevoegen aan kerntekst van e-mailbericht
| Inschakelen | Nee | Ja
| Automatisch een voetnoot toevoegen aan de inhoud van het e-mailbericht
| Uitschakelen | Nee | Ja
| E-mailvoetnootregistratie
| - | Nee | Ja
| Internetfaxinstellingen
| Nee | Ja
| Ontvangstinstellingen
| Nee | Ja
| Ontvangst internetfax
| Inschakelen | Nee | Ja
| POP3-server
| - | Nee | Ja
| Poortnummer
| 110 | Nee | Ja
| POP-authenticatie
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Gebruikersnaam
| - | Nee | Ja
| Wachtwoord
| - | Nee | Ja
| Wachtwoord wijzigen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Time-out POP3-communicatie
| 60 seconden | Nee | Ja
| Instelling van interval ontvangstcontrole
| 5 min. | Nee | Ja
| SSL inschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Verbindingstest
| - | Nee | Ja
| Standaardinstellingen
| Nee | Ja
| Ifax eigen naam en nummer instellen
| Nee | Ja
| Naam afzender
| - | Nee | Ja
| Eigen adres I-Fax
| - | Nee | Ja
| Directe SMTP
| Nee | Ja
| Poortnummer (ontvangen)
| 25 | Nee | Ja
| Time-out
| 300 | Nee | Ja
| Poortnummer (verzenden)
| 25 | Nee | Ja
| Time-out
| 300 | Nee | Ja
| INSTELLINGEN INKOMENDE ROUTING*
| - | Ja | Ja
| Registratie van afzendernummer/-adres
| - | Ja | Ja
| Beheerinstellingen
| Nee | Ja
| INSTELLINGEN INKOMENDE ROUTING
| Nee | Ja
| Inkomende routing
| Inschakelen | Nee | Ja
| Registreren van doorstuurtabel uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Wijzigen/verwijderen van doorstuurtabel uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Wijzigen van doorstuurvoorwaarde uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Instelling Afdrukstijl
| Afdrukken bij fout | Nee | Ja
| Bestandsnaaminstelling
| Nee | Ja
| Voorinstelling van teken
| - | Nee | Ja
| Bestandsnamen
| - | Nee | Ja
| Documentbeheerfunctie
| Nee | Ja
| Bestemmingsinstellingen doorsturen (Verzonden gegevens)
| Nee | Ja
| Gegevens doorsturen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Bestand indeling
| TIFF (multi) | Nee | Ja
| Bestemmingsinstellingen doorsturen (Ontvangen gegevens)
| Nee | Ja
| Ontvangen gegevens doorsturen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Bestand indeling
| TIFF (multi) | Nee | Ja
| Metadata-invoer
| Nee | Ja
| Metadata-invoer
| Nee | Ja
| Metadata afleveren
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Lijst Metadatasets
| - | Nee | Ja
| INSTELLINGEN VAN EXTERNE APPLICATIES
| Instellingen van standaardapplicatie
| - | Nee | Ja
| Instelling ontvangende toepassing
| - | Nee | Ja
| Instellingen externe accountapplicatie
| Nee | Ja
| Extern accountbeheer
| Uitschakelen | Nee | Ja
| INSTELLINGEN WEBBROWSER
| Nee | Ja
| Hoe omgaan met cookies?
| Melden | Nee | Ja
| URL-invoer uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Extra bewerking van favoriet uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Registreren/bewerken van beginpagina uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Weergave van geschiedenis uitschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Proxyserver gebruiken
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Proxyauthenticatievenster altijd weergeven
| Inschakelen | Nee | Ja
| Instellingen USB-driver
| Nee | Ja
| Extern toetsenbord
| Interne driver gebruiken | Nee | Ja
| Card-lezer/schrijver
| Interne driver gebruiken | Nee | Ja
| USB-geheugen
| Interne driver gebruiken | Nee | Ja
| Encryptieniveau
| Geen | Nee | Ja
| Instellingen voor e-mail afdrukken
| Nee | Ja
| Instellingen voor e-mail afdrukken
| Nee | Ja
| E-MAIL AFDRUKKEN
| Uitschakelen | Nee | Ja
| POP3-server
| - | Nee | Ja
| Poortnummer
| 110 | Nee | Ja
| POP-authenticatie
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Gebruikersnaam
| - | Nee | Ja
| Wachtwoord
| - | Nee | Ja
| Interval controleren
| 5 min. | Nee | Ja
| SSL inschakelen
| Uitschakelen | Nee | Ja
| Verbindingstest
| - | Nee | Ja
| Instellingen voor afdrukken vanaf de MFP (FTP)
| - | Nee | Ja
| Instellingen voor afdrukken vanaf de MFP (SMB)
| - | Nee | Ja
| Instelling voor afdrukken vanaf de pc
| Nee | Ja
| FTP AFDRUKKEN
| Inschakelen | Nee | Ja
| Poortnummer
| 21 | Nee | Ja
| Banner gebruiken
| Uitschakelen | Nee | Ja

* Als de internetfaxuitbreidingskit of faxuitbreidingskit is geïnstalleerd
Terug naar begin