# EEN ORIGINEEL ONTVANGEN DOOR DIT APPARAAT TE BEDIENEN (NAVRAGEN)

## Overzicht

Als u verbinding maakt met een ander apparaat en een document van dit apparaat ontvangt, wordt dit 'navragen' genoemd.
De ontvangst van documenten van een ander apparaat heet 'navraagontvangst'.
U kunt meerdere bestemmingsnummers invoeren. Als u meerdere bestemmingsnummers invoert, wordt het document via navragen ontvangen in de volgorde waarin u de bestemmingsnummers hebt ingevoerd.
De ontvangst van documenten via navragen van meerdere apparaten heet 'seriële navraag'.
Als u faxinformatieservices gebruikt, kunt u handmatig navragen en informatie ontvangen door de aankondiging van een ander apparaat te volgen.

- Plaats geen origineel in het apparaat als u de navraagontvangst instelt.
- U kunt de functie Navraagontvangst gebruiken als het andere apparaat Super G3- of G3-compatibel is en over een navraagfunctie beschikt.
- Aan het ontvangende apparaat (dit apparaat) worden de kosten voor de navraagontvangst in rekening gebracht.
- U kunt op elk gewenst moment een combinatie van Navraagontvangst en Timer-verzending gebruiken om een document te ontvangen via navragen, ook als u afwezig bent of 's nachts. (Er kan slechts één timernavraagontvangst worden ingesteld.)

De functie voor handmatige navraagontvangst biedt geen ondersteuning voor navraagontvangst van meerdere apparaten (seriële navraag).

## Bediening

### Basisbewerkingen

1. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Navraag]

   Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toets [Vorige].

   ###### De instelling voor navragen annuleren:

   Tik op de toets [Navragen] om het vinkje te verwijderen.

2. #### Voer het faxnummer van de bestemming in

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK
   - U kunt meerdere bestemmingsnummers (tot 500 telefoonnummers) invoeren.
   - Als u meerdere bestemmingsnummers invoert, wordt het document via navragen ontvangen in de volgorde waarin u de bestemmingsnummers hebt ingevoerd.
     De ontvangst van documenten via navragen van meerdere apparaten heet 'seriële navraag'.
   - Als u meerdere bestemmingsadressen invoert, voert u het eerste nummer in, tikt u op en voert u daarna het volgende nummer in, enzovoort.
   - U kunt de snelkeuzetoets niet gebruiken als deze een subadres of een wachtwoord bevat.
   - U kunt geen snelkeuzetoets gebruiken waarin meerdere bestemmingen zijn opgeslagen.

3. #### Tik op de toets [Start] om een document te ontvangen van het andere apparaat.

   Als de communicatie met het andere apparaat tot stand is gebracht, wordt het document ontvangen.

### Handmatige handelingen

1. #### Tik op de toets [Luidspreker]

   U zult de kiestoon via de luidspreker van het apparaat horen.

2. #### Voer het faxnummer van de bestemming in

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK
   Tik op de toets [Luidspreker] en pas het luidsprekervolume aan door op te tikken.
   U kunt de snelkeuzetoets niet gebruiken als deze de groepstoets bevat waarin meerdere adressen zijn opgeslagen of als deze een andere bestemming dan het faxnummer bevat.

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Navragen] om documenten (gegevens) te ontvangen

Terug naar begin