# HET ONDERWERP, DE BESTANDSNAAM EN DE INHOUD WIJZIGEN

## Overzicht

U kunt het onderwerp, de bestandsnaam en de inhoud wijzigen bij het verzenden van een internetfax. U kunt de tekst direct invoeren.

- Als het onderwerp of de bestandsnaam niet wordt gewijzigd, worden de instellingen in [Toepassingsinstellingen] → [Netwerkscannerinstellingen] in 'Instellingsmodus' gebruikt.
- Als u de kandidaten voor het onderwerp, de bestandnaam en de inhoud wilt configureren, selecteert u [Toepassingsinstellingen] → [Netwerkscannerinstellingen] in 'Instellingsmodus'.

## Bediening

1. #### Tik op [Overige] en vervolgens op de toets [Verzendinstellingen]

2. #### Als u het onderwerp wilt wijzigen, tikt u op het invoervak [Onderwerp]

3. #### Tik op een vooraf ingestelde teksttoets

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   - Een vooraf ingesteld onderwerp kan worden geregistreerd door [Toepassingsinstellingen] te selecteren in 'Instellingsmodus' → [Netwerkscannerinstellingen] → [Onderwerpnaaminstellingen].
   - Als u rechtstreeks de bestandsnaam wilt invoeren, tikt u op de toets [Directe invoer] om het aanraaktoetsenbord te openen. Voer de bestandsnaam in en tik op de toets [OK].

   ###### Het geselecteerde onderwerp annuleren:

   Tik op de toets [Wissen].

4. #### Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, tikt u op het invoervak [Bestandsnaam]

5. #### Tik op een vooraf ingestelde teksttoets

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   - Een vooraf ingestelde naam kan worden geregistreerd door [Toepassingsinstellingen] te selecteren in 'Instellingsmodus' → [Netwerkscannerinstellingen] → [Bestandsnaaminstellingen].
   - Als u rechtstreeks de bestandsnaam wilt invoeren, tikt u op de toets [Directe invoer] om het aanraaktoetsenbord te openen. Voer de bestandsnaam in en tik op de toets [OK].

   ###### De geselecteerde bestandsnaam annuleren:

   Tik op de toets [Wissen].

6. #### Als u de inhoud wilt wijzigen, tikt u op het invoervak [Inhoud]

7. #### Voer de inhoud in

   Als u vooraf opgestelde tekst wilt selecteren die is opgeslagen in de 'instellingsmodus' (webversie), tikt u op de toets [Voorkeurselec.].
   Als u de inhoud direct wilt invoeren, tikt u op de toets [Bewerken]. Als het aanraaktoetsenbord wordt weergegeven, voert u direct de inhoud in. Nadat u de inhoud hebt ingevoerd, tikt u op de toets [OK].
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   - Een vooraf ingestelde berichttekst kan worden geregistreerd door [Toepassingsinstellingen] te selecteren in 'Instellingsmodus' → [Netwerkscannerinstellingen] → [Berichtinhoudinstellingen].
   - Voer maximaal 1800 tekens in. (Een regeleinde geldt als één teken.)
   - U kunt de inhoud wijzigen door op de toets [Bewerken] te tikken. Het aanraaktoetsenbord wordt weergegeven met de ingevoerde tekst.

   ###### Alle ingevoerde tekst wissen:

   Tik op de toets [Alles wissen]. Wanneer u op deze toets tikt, wordt de volledige inhoud van het bericht meteen gewist, niet alleen de geselecteerde regel.

Terug naar begin