# F-CODE VERTROUWELIJKE VERZENDING

## Overzicht

U kunt het faxnummer kiezen met een F-code (die bestaat uit het subadres en de pascode).
U kunt Vertrouwelijke verzending met F-code zo nodig samen met Distributieverzending of Timer-verzending gebruiken. Het is nuttig als een dergelijke verzending is geprogrammeerd.
U kunt Vertrouwelijke verzending met F-code niet registreren bij Favorieten.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Geef het faxnummer van de bestemming op

   1. (1) Voer het lijnnummer voor de bestemming in met de cijfertoetsen.
   2. (2) Tik op de toets [Subadres].
      Het symbool '/' wordt ingevoerd.
   3. (3) Voer het subadres in met de cijfertoetsen.
   4. (4) Tik op de toets [Pascode].
      Het symbool '/' wordt ingevoerd.
   5. (5) Voer de pascode in met de cijfertoetsen.
   - Als het subadres en de pascode al zijn geregistreerd, kunt u ook een snelkeuzetoets selecteren.
   - Als de pascode is weggelaten voor het geheugenvak van het bestemmingsapparaat, kunt u stappen (4) en (5) overslaan.

3. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
   Als u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt elke pagina afzonderlijk gescand.
   Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.

Terug naar begin