# STATUSINDICATORS

## Overzicht

De statusindicators geven de status van het apparaat aan. De groene indicator gaat branden of knipperen om de taakstatus van het apparaat aan te geven. De rode indicator gaat branden of knipperen wanneer er een fout optreedt. Wanneer het apparaat na een fout nog wel kan worden gebruikt, blijft de indicator branden. Wanneer het apparaat na een fout niet meer kan worden gebruikt, knippert de indicator. In de instellingsmodus kunt u de instellen hoe de statusindicators werken.

### Functienamen

Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Indicator (rood)
De rode indicator gaat branden of knipperen wanneer er een fout optreedt.
×
Indicator (groen)
De groene indicator gaat branden of knipperen om de taakstatus van het apparaat aan te geven.
×
Toets lade omlaag
Druk hierop om het uitgevoerde papier uit de stapellade te verwijderen. De lade gaat naar beneden zodat u de papierwagen kunt verwijderen.
×
Indicator lade omhoog/omlaag
Deze indicator knippert wanneer de lade omhoog of omlaag beweegt en gaat branden wanneer de lade helemaal naar beneden is. Deze indicator gaat ook branden bij een papierstoring in de stapeleenheid.
×
Uitvoerindicator
Deze indicator knippert wanneer er papier wordt uitgevoerd naar de stapellade.
×
Foutindicator
Deze indicator gaat branden wanneer alleen de stapeleenheid met grote capaciteit niet kan worden gebruikt vanwege een fout en knippert wanneer het hele systeem niet kan worden gebruikt.
In de modus Automatisch uitschakelen gaan de statusindicators uit.

###### De omstandigheden wijzigen waarin de statusindicators gaan branden of knipperen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Statusindicatorinstell.].